PPPoEブリッジ
PPPoE(PPP over Ethernet)プロトコルを搭載しているパソコンやゲーム機などを接続できます。 ルータを使うとIPアドレスがNATによって変わってしまうので使えないアプリケーションがあります。 しかし、PPPoEブリッジを用いると、ご利用の端末に直接グローバルIPアドレスを取得できます。 PPPoEブリッジを使用して本商品のLAN側に接続した機器(パソコンやゲーム機など)からの接続数と、本商品から接続する接続先の接続数の合計は、契約内容によって制限されます。
ただし、下記のような状態では、PPPoEブリッジでのみ動作します。 本商品に対して、何も設定を行っていない状態(工場出荷時の状態) 「Web設定」の1回目のログイン時に、「設定ウィザード」で、インターネット接続先を設定せずに、その後、接続先設定を行っていない状態 「詳細設定」-「高度な設定」の[ブリッジ設定]で「PPPoEブリッジ」を「使用する」に設定し、「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」で、「接続可」を 1つもチェックしていない状態
PPPoEブリッジ機能でできること
1. | PPPoEブリッジ機能を使ってできること
(1) | パソコンなどのOSに標準搭載のPPPoE機能を使用して、インターネットに直接接続できます。
(2) | PPPoE対応のゲーム機を接続できます。
＜お知らせ＞ データ通信ランプは、本商品がPPPoE変換をしているPPPセッションの状態を表示します。 しかし、本商品のPPPoEブリッジ機能を利用して、パソコンなどのPPPoE機能から接続する場合には、そのPPPセッションの状態が反映されません。
2. | PPPoEブリッジ機能を使ってパソコンなどに搭載のOSでサポートされている機能を実現するために必要な条件
| 本機能を使ってパソコンなどに搭載のOSでサポートされている機能を実現するためには下記の条件が必要です。 ・ 利用するパソコンおよびゲーム機などの端末がグローバルIPアドレスを取得できること ・ これらの機能を使って通信する相手も同様の環境であること
＜お願い＞ アプリケーションの操作方法は、パソコンなどのサポート窓口にお問い合わせください。 ゲーム機の使用方法などについては、ゲーム機の取扱説明書などを参照してください。
設定方法
(1)本商品の設定をする
「Web設定」で設定します。 本商品の設定は、PPPoEブリッジの初期値が「使用する」になっています。
■ 「本商品の設定」
1. | パソコンなどを起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレスに｢http://ntt.setup/｣もしくは本商品のIPアドレス(「http://192.168.1.1/」 ※工場出荷時の場合)と入力後、パソコンなどのEnterキーを押します。
3. | ユーザー名に'user'と入力し、機器設定用パスワードを入力する ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。
4. | 「詳細設定」-「高度な設定」をクリックする
5. | ［ブリッジ設定］で「PPPoEブリッジ」の「使用する」ボックスにチェックを入れる
6. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
↑ページのトップへ