無線LAN設定−無線LAN端末設定
本商品に、無線LAN端末の設定をします。 本商品では、無線の[登録する無線LAN端末のニックネームエントリ]のパターンを最大32個設定できます。 本画面は、本商品に専用無線LANカード(SC-40NE「2」)が装着されているときに表示されます。
＜お知らせ＞ 無線LAN端末設定のエントリテーブル数は32個です。SSID-1、SSID-2、SSID-3で共通のものを使用します。
■ 無線LAN端末設定
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
[登録する無線LAN端末のニックネームエントリ]
＜エントリを編集する場合＞
| 編集したいエントリ番号の[編集]をクリックすると、「無線LAN端末設定 エントリ編集」の画面が表示されます。
＜エントリを削除する場合＞
| 削除したいエントリ番号の[削除]をクリックします。 ※[削除]はエントリ編集後にクリックできるようになります。
■ 無線LAN端末設定 エントリ編集
[登録する無線LAN端末のニックネーム編集]
本商品では、登録する無線LAN端末のニックネームを設定できます。
※ | 複数の[登録する無線LAN端末のニックネームエントリ]を編集する場合には、下記の1〜2を繰り返してください。
1. | 下記を参考にして、各項目の設定を選択・入力する
| ニックネーム
| わかりやすいように、無線LAN端末のニックネームを入力します。
| 任意の半角英数字を15文字まで入力できます(スペースおよび記号は不可)。
| 入力方法 (初期値：MACアドレス指定)
「MACアドレスで選択」 「MACアドレス指定」
| MACアドレス
| 「入力方法」で「MACアドレスで選択」を選択した場合
| 「MACアドレス」のプルダウンメニューから選択します。 プルダウンメニューには、接続中の無線LAN端末のMACアドレスが表示されます。
| 「入力方法」で「MACアドレス指定」を選択した場合 「MACアドレス」を入力します。 「MACアドレス」は、半角の0〜9、a〜f、A〜Fが使用できます。
※ | MACアドレスは、2文字ずつ入力してください。
※ | 重複したMACアドレスは登録できません。
＜お知らせ＞ 本商品に無線LAN端末が接続されていない場合、「MACアドレスで選択」を選択することはできません。
2. | [設定]をクリックする
↑ページのトップへ