詳細設定−静的NAT設定
静的NATを設定します。
設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
[ワンタッチ設定]
| Webサーバを外部に公開する(初期値：公開しない)
| LAN側のWebサーバへ外部からアクセスできるようにする場合、チェックします。
| WebサーバのIPアドレス(初期値：なし)
| WebサーバのIPアドレスを設定します。 設定範囲： 1.0.0.0〜223.255.255.255(0〜9、「.(ドット)」)
| クラスA,B,C以外は設定不可
| FTPーバを外部に公開する(初期値：公開しない)
| LAN側のFTPサーバへ外部からアクセスできるようにする場合、チェックします。
| FTPサーバのIPアドレス(初期値：なし)
| FTPサーバのIPアドレスを設定します。 設定範囲： 1.0.0.0〜223.255.255.255(0〜9、「.(ドット)」)
| クラスA,B,C以外は設定不可
| 外部からのパケットをすべて特定ホストに中継する(簡易DMZ)(初期値：中継しない)
| 外部からのパケットをすべて特定ホストに中継する場合、チェックします。
| 特定ホストのIPアドレス(初期値：なし)
| 特定ホストのIPアドレスを設定します。 設定範囲： 1.0.0.0〜223.255.255.255(0〜9、「.(ドット)」)
| クラスA,B,C以外は設定不可
＜お知らせ＞ 本商品のNATに関連したメニュー間で設定内容が競合した場合は、 [静的IPマスカレード設定]＞[静的NAT設定]＞[ワンタッチ設定]の順に優先して処理されます。 簡易DMZを設定した場合、外部からのパケットをすべて中継するため、NAT機能によるセキュリティの効果がなくなります。外部からの不正アクセスには十分ご注意ください。
[静的NAT設定エントリ編集]
＜エントリを編集する場合＞
| 編集したいエントリ番号の[編集]をクリックすると、「エントリ編集」の画面が表示されます。 編集後、[設定]をクリックします。
＜エントリを有効にする場合＞
| [有効/無効]をチェックします。 チェックをしたあと、[設定]をクリックすると、登録済みのエントリを有効にできます。 ※[有効/無効]はエントリ編集後に選択できるようになります。
＜エントリを削除する場合＞
| 削除したいエントリ番号の[削除]をクリックします。 ※[削除]はエントリ編集後にクリックできるようになります。
[静的NAT設定　エントリ編集] 新規に静的NATエントリを編集します。
| エントリ番号
| 編集を行うエントリ番号　1〜64　(最大64件エントリできます。)
| WAN側アドレス入力方法(初期値：接続先指定)
| WAN側アドレス入力方法を設定します。 設定範囲： 接続先指定 / WAN側IPアドレス指定
| 接続先(初期値：　メインセッション)
| 接続先を設定します。 設定範囲： メインセッション、セッション2〜5
| WAN側IPアドレス(初期値：　なし)
| WAN側IPアドレスを半角数字で設定します。 設定範囲： 0.0.0.1〜255.255.255.255（0〜9、「.（ドット）」)
| 宛先IPアドレス(初期値：　なし)
| LAN側端末(WAN側に公開したいアプリケーションが実行される端末)のIPアドレスを表示します。 設定範囲： 0.0.0.1〜255.255.255.255(0〜9、「.(ドット)」)
↑ページのトップへ