詳細設定−SPI設定
SPIを設定します。
設定値を入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
[SPI設定] SPI機能を使用する際のIPアドレス/ポート番号の動的変換テーブルの有効保持時間(秒)を設定します。
| TCPタイムアウト(秒)(初期値：3600)
| TCPセッション確立後、無通信時のセッションの有効時間(秒)を入力します。 設定範囲： 1〜7200(秒)
| UDPタイムアウト(秒)(初期値：180)
| 無通信時のUDPステート管理の有効時間(秒)を入力します。 設定範囲： 1〜7200(秒)
| ICMPタイムアウト(秒)(初期値：60)
| 無通信時のICMPステートの管理時間(秒)を入力します。 設定範囲： 1〜7200(秒)
＜お知らせ＞ TCPタイムアウト、UDPタイムアウトの設定が短い場合、通信できなくなることがあります。
↑ページのトップへ