詳細設定−静的IPマスカレード設定
静的IPマスカレード設定では、パケット中継時にポート番号の変換も行う場合に設定します。 ここで登録したポート番号を持つパケットについては、IPアドレスとポート番号が共に変換されます。 本設定は静的NATの設定よりも優先して処理されますので、ご注意ください。
設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
[対象インタフェースを選択]
接続先の選択をします。 メインセッション、セッション2〜5から選択します。
[静的IPマスカレード設定]
＜エントリ編集をする場合＞
| 編集したいエントリ番号の[編集]をクリックすると、「エントリ編集」の画面が表示されます。 編集後、[設定]をクリックします。
＜エントリを有効にする場合＞
| [有効/無効]をチェックします。 チェックをしたあと、[設定]をクリックすると、登録済みのエントリを有効にできます。 ※[有効/無効]はエントリ編集後に選択できるようになります。
＜エントリを削除する場合＞
| 削除したいエントリ番号の[削除]をクリックします。 ※[削除]はエントリ編集後にクリックできるようになります。
[静的IPマスカレード設定　エントリ編集] 新規に静的IPマスカレードを編集します。
| 対象インターフェース
| 編集を行う対象インターフェース　メインセッション、セッション2〜5
| エントリ番号
| 編集を行うエントリ番号　1〜50　(最大50件エントリできます。)
| 変換対象プロトコル(初期値：　TCP)
| WAN側に公開したいアプリケーションが使用するプロトコルです。
| 「TCP」 「UDP」 「TCP&UDP」
| 変換対象ポート(初期値： なし)
| WAN側に公開したいアプリケーションが使用するTCP/UDPのポートを設定します。
設定範囲： | ポート番号指定 | 1〜65535 | 半角数字
ポート番号を指定する場合は、1以上65535以下の数値を1つ入力します。
| ニーモニック | ftp/ftpdata/telnet/smtp/www/pop3/sunrpc/ nntp/ntp/login/pptp/domain/route
| 宛先IPアドレス(初期値： なし)
| LAN側端末(WAN側に公開したいアプリケーションが実行される端末)のIPアドレスを表示します。 設定範囲： 1.0.0.0〜223.255.255.255　(0〜9、「.(ドット)」)
| 127.0.0.0〜127.255.255.255は設定不可 クラスA,B,C以外は設定不可
| 宛先ポート(初期値：　なし)
| WAN側に公開したいアプリケーションがLAN側端末上で使用するTCP/UDPポートを設定します。
設定範囲： | ポート番号指定 | 1〜65535 | 半角数字
ポート番号を指定する場合は、1以上65535以下の数値を1つ入力します。
| ニーモニック | ftp/ftpdata/telnet/smtp/www/pop3/sunrpc/ nntp/ntp/login/pptp/domain/route
↑ページのトップへ