無線ネットワーク名(SSID)によるセキュリティ機能
「無線ネットワーク名(SSID)」が同一の本商品と無線LAN端末のみで無線LAN通信できるようにする機能です。これによって、他の無線LAN端末から無線LANやインターネットへ接続するのを防ぐことができます。 本商品と無線LAN端末の両方に設定します。
設定方法
(1)本商品を設定する
■ 「本商品の設定」
・ | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)の場合
| 「無線LAN設定」-「IEEE802.11b/g/n設定(2.4GHz)」の[SSID設定]の「無線ネットワーク名(SSID)」の「編集」をクリックし、[SSID設定(SSID-1)]の「無線ネットワーク名(SSID-1)」または[SSID設定(SSID-2)]の「無線ネットワーク名(SSID-2)」で設定する
・ | IEEE802.11ac/n/a(5GHz)の場合
| 「無線LAN設定」-「IEEE802.11ac/n/a設定(5GHz)」の[SSID設定]の「無線ネットワーク名(SSID)」の「編集」をクリックし、[SSID設定(SSID-3)]の「無線ネットワーク名(SSID-3)」で設定する
(2)無線LAN端末を設定する
ご利用の無線LAN端末に付属の取扱説明書などを参照の上、設定してください
＜お知らせ＞ 本商品と本商品に接続する無線LAN端末の「無線ネットワーク名(SSID)」が一致しない場合は、無線LAN通信できません。
↑ページのトップへ