マルチSSID
本商品ではIEEE802.11b/g/n(2.4GHz)とIEEE802.11ac/n/a(5GHz)の各周波数帯で合計3つの無線ネットワーク名(SSID)が利用可能です。 それぞれのネットワーク名に対して、異なるセキュリティ設定(MACアドレスフィルタリング、暗号化)ができます。 IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)とIEEE802.11ac/n/a(5GHz)は同時利用が可能です。
■ | IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)
| SSID-1
| (初期値：rx601k-XXXXXX-1(XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁(小文字))※)
| 暗号化方式として なし、WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)、WPA3-SAE(AES) が利用可能です。 (初期値はWPA2-PSK(AES))
| SSID-2
| (初期値：rx601k-XXXXXX-2(XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁(小文字))※)
| 暗号化方式として WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)、WPA3-SAE(AES) が利用可能です。 (初期値はWPA2-PSK(AES))
※ | 本商品の無線ネットワーク名（SSID）の初期値は、本商品の側面ラベルに記載されています。
■ | IEEE802.11ac/n/a(5GHz)
| SSID-3
| (初期値：rx601k-XXXXXX-3(XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁(小文字))※)
| 暗号化方式として なし、WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)、WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)、WPA3-SAE(AES) が利用可能です。 (初期値はWPA2-PSK(AES))
※ | 本商品の無線ネットワーク名（SSID）の初期値は、本商品の側面ラベルに記載されています。
＜お知らせ＞ 本商品側面のラベルに記載されている情報は、お客様にて厳重に管理してください。

設定方法
■ 「本商品の設定」
1. | 「無線LAN設定」-「IEEE802.11ac/n/a設定(5GHz)」または「IEEE802.11b/g/n設定(2.4GHz)」の[SSID設定]で設定する
↑ページのトップへ