詳細設定−LAN側静的ルーティング設定
LAN内に他のルータが存在し、そのルータに接続されたパソコンから本商品を経由したインターネット通信を行う場合などに、あらかじめルーティングテーブルにルーティング情報の設定を行います。
設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
[LAN側静的ルーティング設定エントリ編集]
＜エントリを編集する場合＞
| 編集したいエントリ番号の[編集]をクリックすると、「エントリ編集」の画面が表示されます。 編集後、[設定]をクリックします。
＜エントリを有効にする場合＞
| [有効/無効]をチェックします。 チェックをしたあと、[設定]をクリックすると、登録済みのエントリを有効にできます。 ※[有効/無効]はエントリ編集後に選択できるようになります。
＜エントリを削除する場合＞
| 削除したいエントリ番号の[削除]をクリックします。 ※[削除]はエントリ編集後にクリックできるようになります。
[LAN側静的ルーティング設定　エントリ編集] 新規にLAN側静的ルーティングエントリを編集します。
| エントリ番号
| 編集を行うエントリ番号　1〜150　(最大150件エントリできます。)
| 宛先IPアドレス/マスク長(初期値：なし/なし)
| マスク長とはネットマスクのビット数を表したもので、例えば255.255.255.0のマスク長は「24」となります。 宛先アドレスとサブネットマスク長を半角数字で設定します。 設定範囲： 0.0.0.1〜255.255.255.255　(0〜9、「.(ドット)」)　/　1〜32
| ゲートウェイ(初期値：なし)
| 宛先へのゲートウェイアドレスを設定します。 設定範囲： 0.0.0.1〜255.255.255.255　(0〜9、「.(ドット)」)
↑ページのトップへ