情報−UPnPログ
UPnPログにはUPnPの状態変化に関する履歴を表示します。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
UPnPログは以下の項目を表示します。(最大100件)
ログに記録する日時の情報はひかり電話から自動的に取得します。
※初期設定状態など、ひかり電話から日時の情報を取得する前は、日時が2010年になっている場合があります。
表示番号 | 受信日時 | リモートホスト(※1) | 要求内容 (※2) | 状態(※3) |
| サービス ホスト(※4) | プロトコル (※5) | 内部ポート 番号(※6) | 外部ポート 番号(※7) | 有効期限 (※8)
※1 | リモートホスト
| 登録されたUPnP用のNAT設定情報の相手先IPアドレスを表示します。
※2 | 要求内容
| リクエストの内容を表示します。 サービスの登録/サービスの削除/サービスの更新/サービスの自動更新/サービスの自動削除/サービスの全削除/サービスの期限切れ/サービスの登録不可
※3 | 状態
| 有効 (登録されたUPnP用のNAT設定情報を使用できる) 無効 (登録されたUPnP用のNAT設定情報を使用できない)
※4 | サービスホスト
| 登録されたUPnP用のNAT設定情報のLAN側端末のIPアドレスを表示します。
※5 | プロトコル
| TCP / UDP
※6 | 内部ポート番号
| 登録されたUPnP用のNAT設定情報のLAN側ポート番号を表示します。
1-65535 | ：LAN側ポート番号
「----」 | ：外部ポート番号が全ポートのとき
※7 | 外部ポート番号
| 登録されたUPnP用のNAT設定情報のWAN側ポート番号を表示します。
1-65535 | ：WAN側ポート番号
「----」 | ：外部ポート番号が全ポートのとき
※8 | 有効期限
| UPnP用のNAT設定情報の有効期限を秒数で表示します。
※お客様の利用状況によっては、表示内容が消去される場合があります。
＜お知らせ＞ 最大件数を超えたログは古いものから順に上書きされます。
↑ページのトップへ