詳細設定−VPNサーバ設定
ご利用の状況より画面が表示されない場合があります。
VPNサーバ設定を行います。
設定変更は即時に有効となります。[設定]をクリックした後、本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定を合わせたあと、Webブラウザを開き直してください。 設定変更を行うと、通話・通信が切断されることがあります。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
[VPNサーバ機能]
| VPNサーバ機能の起動(初期値：無効)
| VPNサーバ機能の起動を有効にする場合に、チェックします。
| 利用する接続先(初期値：メインセッション)
| 「接続先設定(IPv4 PPPoE)」のメインセッション／セッション2〜5で設定している接続先から利用する接続先を選択します。 メインセッションを利用する場合は「メインセッション」を選択し、セッション2〜5を利用する場合は「セッション2」〜「セッション5」を選択します。
| 事前共有鍵(初期値：ランダムに生成した20桁の半角英数字)
| [表示] 現在の事前共有鍵を表示します。
| [更新] 半角英数字20文字で構成されるランダムな文字列に、更新します。
[VPNアカウント機能]
| エントリ番号
| VPNアカウントのエントリ番号を表示します。
| 接続名
| VPNアカウントの接続名を表示します。
| ユーザ名
| VPNアカウントのユーザ名を表示します。
| 接続状態
| VPNアカウントの接続状態を表示します。 接続時は「接続済み」、未接続時は「未接続」と表示されます。
| 切断
| VPN接続を切断したい場合にクリックします。
| 操作
＜VPN アカウントの接続先を編集する場合＞
| [VPNアカウント機能]の中から編集したい接続名の[編集]をクリックします。 「VPNサーバ設定　エントリ編集」画面が表示されます。 編集後に[設定]をクリックすると、設定した内容が反映されます。
＜[VPN アカウント機能]で使用しないアカウントを削除する場合＞
| [VPNアカウント機能]の中から削除したい接続名の[削除]をクリックします。
＜お知らせ＞ 本商品はL2TP/IPsec対応のVPNサーバとしてのみ動作します。 本商品に設定可能なアカウントは最大20になります。
[VPN接続の設定]
| 接続名(初期値：VPN設定1〜20)
| 接続名を入力します。 全角文字・半角英数文字及び、「()半角カッコ」、「半角スペース」を最大32文字まで入力できます。
| ユーザ名(初期値：なし)
| ユーザ名を入力します。 半角英数字を最大31文字まで入力できます。
| パスワード(初期値：なし)
| パスワードを入力します。 半角英数字を8文字から最大31文字まで入力できます。
[IPアドレス通知設定]
本商品にVPN接続する情報通信機器に対して、本商品のIPアドレスを通知する機能に関する設定を行います。
[メール機能]
| メール機能の有効無効(初期値：無効にする)
| メール機能を有効にする場合、チェックをします。
[サーバ設定]
| SMTPサーバ(初期値：なし)
| ご利用になるメールアドレスのSMTPサーバ名を入力します。 最大255文字まで入力できます。
| ポート番号(初期値：なし)
| ご利用になるメールアドレスのポート番号を入力します。 1〜65535を入力できます。
| 差出人メールアドレス(初期値：なし)
| プロバイダから通知されたメールアドレスを入力します。 256文字まで入力できます。
[認証設定]
| SMTP認証の有効無効(初期値：無効にする)
| ご利用のSMTPサーバの認証を有効にする場合、チェックします。
| アカウント名(初期値：なし)
| ご利用のSMTPサーバのアカウント名を入力します。 半角文字(半角カナを除く)を最大255文字まで入力できます。
| パスワード(初期値：なし)
| ご利用のSMTPサーバのパスワードを入力します。 半角文字(半角カナを除く)を最大255文字まで入力できます。
[宛先設定]
| エントリ番号
| メール送信宛先のエントリ番号を表示します。
| 送信可否(初期値：送信しない)
| 通信機器端末へのメール送信を許可する場合、チェックします。
| MACアドレス(初期値：なし)
| 通信機器端末のMACアドレスを入力します。
| 宛先メールアドレス(初期値：なし)
| 通信機器端末の送信先のメールアドレスを入力します。
＜お知らせ＞ 本商品のメール通知機能にて送付されるメールの文字コードは「ISO-2022-JP(JIS)」になります。 本商品のメール同時送信数は5になります。 VPNクライアントが本商品に無線接続されている場合は、メール送付を行いません。 メール通知ログについては「メール通知ログ」をご確認ください。
メール通知ログは以下の項目を表示します。(最大30件)
イベント発生日時(※1) | 宛先メールアドレス(※2) | イベント種別(※3)
※1 | イベント発生日時
| イベントが発生した日時を表示します。
※2 | 宛先メールアドレス
| メールの宛先アドレスを表示します。
※3 | イベント種別
イベント種別 | 概要
メール送信開始 | メールの送信処理を開始しました。
メール送信完了 | メールの送信処理が完了しました。
サーバ名解決失敗 | SMTPサーバがFQDNで設定されていた場合に、FQDNの名前解決に失敗しました。
サーバ接続失敗 | SMTPに対してTCPの接続に失敗しました。
サーバ通信エラー | SMTPサーバとTCPのセッションは確立しましたが、サーバ側で何らかのエラーが発生しました。
認証失敗 | アカウント名、またはパスワードの誤りにより、SMTP認証に失敗しました。
認証方式不一致 | サーバ側でCRAM-MD5とPLAINの両方に対応していません。
送信開始処理失敗 | メールトランザクションの開始に失敗しました。
送信先アクセスエラー | 送信先のメールボックスにアクセスできません。
送信先指定エラー | 送信先の指定で何らかのエラーが発生しました。
本文送信失敗 | 本文の送信で何らかのエラーが発生しました。
送信タイムアウト | メール送信処理がタイムアウトとなりました。
内部エラー | その他エラー
＜お知らせ＞ 「設定値の初期化」で[完全初期化]および[部分初期化(電話関連以外の設定初期化)]を行った際、ログはクリアされます。 最大件数を超えたログは古いものから順に上書きされます。
↑ページのトップへ