VPNパススルー
仮想プライベートネットワーク(VPN : Virtual Private Network)接続を使用することにより、インターネットを経由して下記のようなアクセスが可能です。 ・LAN側のVPNクライアントからWAN側のVPNサーバへのアクセス ・WAN側のVPNクライアントからLAN側のVPNサーバへのアクセス VPNのプロトコルには、PPTP(Point to Point Tunneling Protocol )、IPsec(IP Security)、L2TP(Layer 2 Tunneling Protocol)が使用できます。
PPTPの利用例
ここでは、ネットワーク上でのPPTPの利用例を示します。 ＜利用例1＞では、自宅からインターネット経由で会社のネットワークにアクセスできます。 なお、IPsec、L2TPの場合でもPPTPと同じような構成で利用できます。 ＜利用例2＞では、自分のネットワークに外部のパソコンなどからアクセスさせることができます。 また、PPTP は、TCP/IPベースのデータネットワーク上にVPNを作成することによって、リモートコンピュータからプライベートサーバへのセキュリティで保護されたデータ転送を可能にします。
＜利用例1＞ 本商品に接続したPPTPクライアントからPPTPサーバに接続する 1つのPPTPサーバに複数セッションの通信提供はできません。
＜利用例2＞ 本商品に接続したPPTPサーバに接続する 本商品に接続できるVPNサーバは1台のみです。
＜お知らせ＞ PPTPなどVPN機能のサポート状況および設定方法の詳細は、それぞれのメーカーにお問い合わせください。
PPTPの設定方法
＜利用例1＞の場合と＜利用例2＞ の場合では、設定方法が異なります。
■ WAN側のPPTPサーバへアクセスする場合のLAN側のPPTPクライアントの設定
(＜利用例1＞の場合) ＜利用例1＞の場合、通常は、本商品に設定する必要はありません。
LAN側のPPTPクライアントの設定を実施しても、PPTPの接続ができない場合は、＜利用例2＞を参照し、本商品に静的IPマスカレードの設定を行ってください。
■ WAN側のPPTPクライアントへアクセスする場合のLAN側のPPTPサーバの設定
(＜利用例2＞の場合) LAN側のPPTPサーバへWAN側のPPTPクライアントからアクセスする場合は、本商品へ静的IPマスカレード設定が必要です。 LAN側に設置するPPTPサーバを静的IPマスカレード設定で、WAN側からアクセス可能にします。 下記に設定手順を示します。
■ 「本商品の設定」
1. | パソコンなどを起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレスに｢http://ntt.setup/｣もしくは本商品のIPアドレス(「http://192.168.1.1/」※工場出荷時の場合)と入力後、パソコンなどのEnterキーを押します。
3. | ユーザー名に'user'と入力し、機器設定用パスワードを入力する ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。
4. | 「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」をクリックする
5. | 「対象インタフェースを選択」で設定するインタフェースを選択する
6. | 設定するエントリ番号の[編集]をクリックし、下記のように設定する
(1) | 「変更対象プロトコル」で、「TCP」を選択する
(2) | 「変更対象ポート」に「pptp」を入力する
(3) | 「宛先IPアドレス」にLAN側のPPTPサーバのIPアドレスを入力する ＜利用例2＞のようにPPTPサーバのIPアドレスが[192.168.1.2]の場合は、[192.168.1.2]を入力します。
(4) | 「宛先ポート」に「pptp」を入力する
7. | エントリ編集画面で設定入力後、[設定]をクリックする エントリが登録されます。
8. | 「静的IPマスカレード設定」−「静的IPマスカレード設定」に、入力した内容が追加されていることを確認する
9. | 設定したエントリ番号の[有効/無効]にチェックを入れる
10. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
↑ページのトップへ