メンテナンス−設定値の保存&復元
現在の本商品の設定内容をファイルに保存および復元できます。 設定内容をパソコンのハードディスクにバックアップファイルとして保存しておくと、保存済みのバックアップファイルから本商品に設定内容を復元することも可能です。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
[設定値の保存]
本商品の設定内容をファイルに保存します。
1. | [ファイルに保存]をクリックする
2. | 以降、お使いのパソコンに搭載されているOS、ブラウザの指示に従いファイルを保存する
※ファイルが保存される領域は、お使いのパソコンに搭載されているOS、ブラウザの設定により異なります。
[設定値の復元]
設定ファイル
| 本商品の設定内容を保存したファイルを指定して設定します。
1. | [参照]をクリックし、設定内容を保存したファイルを指定する
2. | [開く]をクリックする
3. | パスワードを入力する 入力するパスワードは、設定値の保存で使用した機器設定用パスワードです。
4. | [復元実行]をクリックする 「設定値の復元を行ったあと、再起動を行います。よろしいですか？」と表示されます。
5. | [OK]をクリックして本商品を再起動する
6. | 機器のランプで再起動を確認したあと、[再表示]をクリックする
＜お知らせ＞ 機器設定用パスワードは復元されません。 LAN側IPアドレスに「192.0.0.0〜192.0.0.7」の範囲のアドレスが設定されている場合は、現在の設定値（「設定値の復元」を実施する前の設定値）が維持されます。 以下の設定は復元されない場合があります。復元後に必ず設定内容を確認してください。 ・DHCPv4サーバ設定 ・無線ネットワーク名(SSID) ・事前共有キー(PSK) ・無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY 接続拒否) ・ファームウェアの更新種別 本商品を再起動すると、通話・通信が切断されます。 「設定値の復元」を行う場合に必要なパスワードは、「設定値の保存」を行った時点で使用していた機器設定用パスワードです。 設定値を復元するとき、他機種のバックアップファイルを指定した場合、一部機能の設定は復元できない可能性があります。 ご契約の電話番号が変更・追加・削除になった場合、変更・追加・削除以前に保存した設定ファイルは使用しないでください。設定内容が正しく復元できない場合があります。 お客様のご利用環境によっては設定値の保存・復元の際に時間がかかる場合があります。 通話中に設定値の復元を行うと通話が切断されます。
↑ページのトップへ