ネットワークゲームをするには
本商品でネットワークゲームをするには、あらかじめ設定が必要となる場合があります。 ご利用になるゲーム機やネットワークゲームにあわせて設定を行ってください。
＜お知らせ＞ ネットワークゲームなどによっては、ご利用になれない場合があります。
＜お願い＞ ポート番号などは、ご利用のネットワークゲームなどの仕様に合わせてください。 詳細については、ネットワークゲームなどのサポートセンターへお問い合わせください。
「Web設定」で設定する
1. | パソコンなどを起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレスに｢http://ntt.setup/｣もしくは本商品のIP アドレス(「http://192.168.1.1/」　※工場出荷時の場合)と入力後、パソコンなどのEnterキーを押します。
3. | ユーザー名に'user'と入力し、機器設定用パスワードを入力する ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。
4. | 「詳細設定」−「静的IPマスカレード設定」をクリックする
5. | 「対象インタフェースを選択」で接続するインタフェース名を指定する
6. | 設定するエントリ番号の[編集]をクリックする
| 本商品では、静的IPマスカレード機能を適用する登録パターンを、各セッション毎に最大50個設定できます。
| (1) | 「変換対象プロトコル」で、変換するプロトコルを選択する
| (2) | 「変換対象ポート」で、変換するポート番号またはサービス名、または、変換対象とするポート番号の範囲を入力する
| (3) | 「宛先IPアドレス」で、宛先IPアドレスを入力する
| (4) | 「宛先ポート」で、宛先とするポート番号またはサービス名、または、宛先とするポート番号の範囲を入力する
| (5) | [設定]をクリックする
7. | 「静的IPマスカレード設定」−「静的IPマスカレード設定」に、入力した内容が追加されていることを確認する。
8. | 設定したエントリの[有効/無効]にチェックを入れる
9. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
↑ページのトップへ