情報−現在の状態
本商品の装置情報や設定内容を表示します。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
下記の状態を表示します。
[商品情報]
| MACアドレス(WAN)
| WAN側のMACアドレスを表示します。
| MACアドレス(LAN)
| LAN側のMACアドレスを表示します。
[IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)情報]
無線LAN状態
| 無線LAN(2.4GHz)の通信状態を表示します。
| 動作モード
| 現在の無線動作モードを表示します。
| IEEE802.11b/g互換 | ： | IEEE802.11g/IEEE802.11b互換モードで動作しています。
| IEEE802.11b/g/n互換 | ： | IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b互換モードで動作しています。
| 使用チャネル
| 現在使用中のチャネルです。
| 拡張チャネル
| 現在使用中の拡張チャネルです。
[無線LAN情報(SSID-1)]
| 無線ネットワーク名(SSID)
| 現在使用中の無線ネットワーク名(SSID)です。
| MACアドレス(無線)
| 本商品に装着されている無線LANカードのMACアドレスです。
| MACアドレスフィルタリング
| 本商品のSSID-1でのMACアドレスフィルタリング機能の使用有無を表示します。
| ポートセパレート
| 他のSSID、および他のLANポートからのアクセスを許容するかの設定を表示します。
| 無線の暗号化
| 本商品のSSID-1に設定されている暗号化を表示します。
| 加入台数
| 現在無線LAN(SSID-1)に加入している台数を表示します。
[無線LAN情報(SSID-2)]
| 無線ネットワーク名(SSID)
| 現在使用中の無線ネットワーク名(SSID)です。
| MACアドレス(無線)
| 本商品に装着されている無線LANカードのMACアドレスです。
| MACアドレスフィルタリング
| 本商品のSSID-2でのMACアドレスフィルタリング機能の使用有無を表示します。
| ポートセパレート
| 他のSSID、および他のLANポートからのアクセスを許容するかの設定を表示します。
| 無線の暗号化
| 本商品のSSID-2に設定されている暗号化を表示します。
| 加入台数
| 現在無線LAN(SSID-2)に加入している台数を表示します。
[IEEE802.11ac/n/a互換(5GHz)情報]
| 無線LAN状態
| 無線LAN(5GHz)の通信状態を表示します。
| 動作モード
| 現在の無線動作モードを表示します。 IEEE802.11n/a互換 ： IEEE802.11n/IEEE802.11a互換モードで動作しています。 IEEE802.11ac/n/a互換 ： IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a互換モードで動作しています。
| 使用チャネル
| 現在使用中のチャネルです。
| 拡張チャネル
| 現在使用中の拡張チャネルです。
[無線LAN情報(SSID-3)]
| 無線ネットワーク名(SSID)
| 現在使用中の無線ネットワーク名(SSID)です。
| MACアドレス(無線)
| 本商品に装着されている無線LANカードのMACアドレスです。
| MACアドレスフィルタリング
| 本商品のSSID-3でのMACアドレスフィルタリング機能の使用有無を表示します。
| ポートセパレート
| 他のSSID、および他のLANポートからのアクセスを許容するかの設定を表示します。
| 無線の暗号化
| 本商品のSSID-3に設定されている暗号化を表示します。
| 加入台数
| 現在無線LAN(SSID-3)に加入している台数を表示します。
[機器状態情報]
| メインセッション
| 接続状態 | ： | 現在の「メインセッション」の接続状態を表示します。
| WAN側IPアドレス | ： | メインセッションのWAN側IPアドレスを表示します。
| 接続先IPアドレス | ： | メインセッションの接続先IPアドレスを表示します。
| DNSサーバアドレス | ： | メインセッションのDNSサーバアドレスを表示します。
| セッション2
| 接続状態 | ： | 現在の「セッション2」の接続状態を表示します。
| WAN側IPアドレス | ： | セッション2のWAN側IPアドレスを表示します。
| 接続先IPアドレス | ： | セッション2の接続先IPアドレスを表示します。
| DNSサーバアドレス | ： | セッション2のDNSサーバアドレスを表示します。
| セッション3
| 接続状態 | ： | 現在の「セッション3」の接続状態を表示します。
| WAN側IPアドレス | ： | セッション3のWAN側IPアドレスを表示します。
| 接続先IPアドレス | ： | セッション3の接続先IPアドレスを表示します。
| DNSサーバアドレス | ： | セッション3のDNSサーバアドレスを表示します。
| セッション4
| 接続状態 | ： | 現在の「セッション4」の接続状態を表示します。
| WAN側IPアドレス | ： | セッション4のWAN側IPアドレスを表示します。
| 接続先IPアドレス | ： | セッション4の接続先IPアドレスを表示します。
| DNSサーバアドレス | ： | セッション4のDNSサーバアドレスを表示します。
| セッション5
| 接続状態 | ： | 現在の「セッション5」の接続状態を表示します。
| WAN側IPアドレス | ： | セッション5のWAN側IPアドレスを表示します。
| 接続先IPアドレス | ： | セッション5の接続先IPアドレスを表示します。
| DNSサーバアドレス | ： | セッション5のDNSサーバアドレスを表示します。
| IPv6セッション
| 接続状態 | ： | 現在の「IPv6セッション」の接続状態を表示します。
| WAN側IPv6アドレス (PPPoE) | ： | IPv6セッションのWAN側IPアドレスを表示します。
| 接続先IPアドレス | ： | IPv6セッションの接続先IPアドレスを表示します。
| DNSサーバアドレス | ： | IPv6セッションのDNSサーバアドレスを表示します。
| リンク状態
| WAN
| 現在のWANの接続状態を表示します。
| LAN1
| 現在のLAN1の接続状態を表示します。
| LAN2
| 現在のLAN2の接続状態を表示します。
| LAN3
| 現在のLAN3の接続状態を表示します。
| LAN4
| 現在のLAN4の接続状態を表示します。
| ハードウェア状態
| 現在のハードウェアの接続状態を表示します。
[電話情報]
| 電話状態
| ひかり電話のサービス状況を表示します。
| ※内線電話は含まれません。
[セキュリティ状態]
| IPv6ファイアウォール機能
| IPv6ファイアウォール機能の状態ログを表示します。
| ログは最新のものから順に最大3件表示します。
※ | ［セキュリティ状態］はご利用のサービスにより表示されない場合があります。
※ | ログ登録数が3件に満たない場合、不足分の設定日時、設定値には「-」が表示されます。
※ | 初期設定状態など、ひかり電話から日時の情報を取得する前は、日時が2010年になっている場合があります。
↑ページのトップへ