「フレッツのIP-VPNサービス」※と同時利用するには
NTT東日本またはNTT西日本が提供する「フレッツのIP-VPNサービス」を同時にご利用いただく場合、下記の接続構成であればご利用可能です。 ただし、ご利用上の注意事項がありますのでご確認ください。
「フレッツのIP-VPNサービス」では、セキュリティの高い拠点間通信をサービスコンセプトとしており、1台のルータ・パソコンでVPN接続とインターネット接続を同時に利用しないことを推奨しておりますので、ひかり電話をご利用の場合は、以下の接続設定を行ってください。
● WANポートをRJ-45でご使用になる場合
● LINEポートを小型ONUでご使用になる場合
■ 接続設定について
1. | 「フレッツのIP-VPNサービス」の接続設定を行う
| 【1台のパソコンで「フレッツのIP-VPNサービス」をご利用の場合】 「フレッツのIP-VPNサービス」をご利用いただくパソコンに接続先を設定してください。
| 【複数台のパソコンで「フレッツのIP-VPNサービス」をご利用の場合】 「フレッツのIP-VPNサービス」の接続先を設定したブロードバンドルータを、本商品の下部(LANポート)に接続し、そのブロードバンドルータ下部(LANポート)に「フレッツのIP-VPNサービス」ご利用のパソコンを接続してください。
2. | インターネットなどの接続設定を行う
| Webブラウザの設定画面から、本商品に接続先を設定してください。
＜ご利用上の注意事項＞ 本商品は初期設定時には「PPPoEブリッジ」が「使用する」設定となっておりますので、本機能の設定変更は行わないでください。 セッション数の上限は、お客様のご契約状況により異なります。
↑ページのトップへ