メンテナンス−ファームウェア更新
本商品のファームウェアを更新(バージョンアップ)します。 また、本商品の「ファームウェア更新情報」を表示します。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
[現在のバージョン]
| 現在のファームウェアバージョン
| 本商品の現在のファームウェアバージョンを表示します。
＜お知らせ＞ Webブラウザのアドレス欄に、｢http://ntt.setup/info/｣もしくは本商品のIP アドレス(「http://192.168.1.1/info/」　※工場出荷時の場合)と入力することで、本商品の現在のファームウェアバージョンを確認することもできます。
[ファイル指定]
| ファームウェアファイル
| 当社のホームページからダウンロードしたファームウェアを指定します。 [更新]をクリックすることでファームウェア書き込みを行います。
[アップデート設定]
| 自動更新時間(初期値：　01：00〜05：00のいずれか)
| (「高度な設定」-「アップデート設定」[ファームウェア更新種別」で、[自動更新]を選択した場合)
| 自動更新する時間を選択します。 ・「00:00〜23:00」(1時間毎) から選択します。
| ファームウェアの更新種別を「自動更新」に設定した場合、最新のファームウェアが確認されると、あらかじめ設定された時間帯(初期値は01：00〜05：00のいずれか)にあわせて自動的にファームウェアの更新を行います。
| 自動更新時間が「05：00」に設定されている場合は、「05：00〜05：59」の間に自動的にファームウェアの更新(再起動)を行います。
| 再起動中は1〜2分程度、ひかり電話やインターネット、映像コンテンツ視聴などの各サービスがご利用いただけません。
＜お知らせ＞ 本商品に最新のファームウェアがダウンロードされた状態で、本商品を再起動すると、自動的に最新のファームウェアに更新されます。本商品の再起動時に、自動的に最新のファームウェアに更新しないようにする場合は、「高度な設定」-[アップデート設定]で「手動更新」を選択したあと「再起動更新」を「無効」に設定してください。 本商品を工場出荷状態で起動したときに、最新のファームウェアが提供されている場合は、自動的に最新のファームウェアへ更新されます。最新のファームウェアをダウンロード後、本商品が再起動しますので、１０分ほどお待ちください。 緊急を要するファームウェアが提供された場合は、「高度な設定」-[アップデート設定]-「ファームウェア更新種別」や「自動更新時間」の設定に関わらず、ファームウェア更新が行われることがあります。本商品が再起動しますので、しばらくお待ちください。 ファームウェアの自動更新が実行されると、ご利用中のインターネットや映像コンテンツ試聴などの各サービスが中断される場合があります。ファームウェアの更新が終了するまでしばらくお待ちください。 ご利用状況によっては、設定された時間内にファームウェアの更新(再起動)が行われない場合があります。
[手動アップデート]
バージョンアップお知らせ機能で確認した最新のファームウェアを手動でバージョンアップします。
[更新確認]をクリックすると最新のファームウェアの更新情報を手動で確認できます。
[ファームウェア更新]をクリックすると、更新されたファームウェアがある場合には、本商品をバージョンアップできます。
■ 当社のホームページからファイルをダウンロードしてバージョンアップする場合
ファイルを指定してバージョンアップします。 バージョンアップは、下記の手順で行ってください。
[ファイル指定]
1. | 最新のファームウェアを当社のホームページからダウンロードする
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレスに｢http://ntt.setup/｣もしくは本商品のIPアドレス(「http://192.168.1.1/」 ※工場出荷時の場合)と入力後、パソコンのEnterキーを押します。
3. | メニューの「メンテナンス」-[ファームウェア更新]を選択する
4. | [ファイルを選択]をクリックし、ダウンロードしたファームウェアのファイルを指定する
5. | [更新]をクリックする
6. | [再表示]をクリックする
↑ページのトップへ