電話設定−内線設定
ひかり電話をご利用いただくためには、ひかり電話サービス契約が必要です。 ひかり電話サービス契約をしていない場合は、ひかり電話の設定に関するメニューや画面が表示されません。 本商品の内線機能に関する設定を行います。
設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
[内線設定]
初期値は下記の内線番号でアナログ端末/IP端末の内線設定画面が割り当てられています。
＜初期値＞
内線番号 | 内線設定画面
1〜2 | アナログ端末
3〜7 | IP端末
＜使用する内線番号を有効にする場合＞
| 使用する「内線番号」の「利用有無」欄のチェックボックスをチェックします。 チェックを入れたあと、[設定]をクリックします。 ※同時に使用できる内線番号は最大7つまでです。
＜使用しない内線番号を無効にする場合＞
| 使用しない「内線番号」の「利用有無」欄のチェックボックスのチェックを外します。 チェックを外したあと、[設定]をクリックします。
＜[内線設定]を編集する場合＞
| 編集したい内線番号の[編集]をクリックします。 編集後、[設定]をクリックします。
| ＜「アナログ端末」の内線番号を選択した方＞
| [内線設定(アナログ端末)]の編集画面が表示されますので、そちらの画面で編集・設定します。 [内線設定(アナログ端末)]の説明はこちら
| ＜「IP端末」の内線番号を選択した方＞
| [内線設定(IP端末)]の編集画面が表示されますので、そちらの画面で編集・設定します。 [内線設定(IP端末)]の説明はこちら
＜[内線設定]を削除する場合＞
| 削除したい内線番号の[削除]をクリックします。
＜お知らせ＞ 優先着信ポートを有効に設定した場合、アナログ端末(電話機1-2)の内線番号は、無効にできません。無効にする場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。 優先着信ポートを有効に設定した場合、IP端末の内線番号は、有効にできません。有効にする場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。
[内線設定]では、下記の状態を表示します。
| 利用有無
| 使用する内線番号を指定します。
※ | 同時に使用できる内線番号は最大7つまでです。
| 内線番号
| 本商品に設定されている内線番号です。編集したい内線番号の[編集]をクリックし、[内線設定]の編集画面で変更できます。
| ニックネーム
| 各内線番号に設定されているニックネームです。編集したい内線番号の[編集]をクリックし、[内線設定]の編集画面で変更できます。
| 端末属性
| 各内線番号に設定されている端末属性です。 IP端末の端末属性は、編集したい内線番号の[編集]をクリックし、[内線設定]の編集画面で変更できます。
アナログ端末(電話機1-2) | ： | 本商品の電話機ポート(電話機1-2)に接続されたアナログ端末に設定されています。
音声専用端末 | ： | 音声専用端末が本商品に設定されています。
通常端末 | ： | 通常端末が本商品に設定されています。
| MACアドレス
| 各内線番号に割り当てられたIP端末のMACアドレスです。
| 優先着信
| 優先着信ポートの設定状態を表示します。 優先着信ポートに設定できるのは、アナログ端末(電話機ポート)のみです。「電話設定」-「ひかり電話共通設定」で変更できます。
優先 | ： | 優先着信ポートに設定されています。
非優先 | ： | 他のアナログ端末(電話機ポート)が、優先着信ポートに設定されています。
− | ： | 優先着信ポートが無効に設定されています。
| 指定着信
| 指定着信機能の設定状態を表示します。 指定着信機能が設定できるのは、アナログ端末(電話機ポート)のみです。編集したい内線番号の[編集]をクリックし、[内線設定]の編集画面で変更できます。
有効 | ： | 指定着信機能が設定されています。
− | ： | 指定着信機能が無効に設定されています。
| 登録状態
| IP端末の本商品への登録状態です。 本商品とIP端末を設定後、本商品にIP端末を接続すると「登録済み」になります。 IP端末からの自動設定を行う場合は、本商品の設定を変更する必要はありません。 アナログ端末は、利用可能な状態でも「−」と表示されます。
− | ： | IP端末が本商品に設定されていない状態です。
未登録 | ： | IP端末が本商品に登録されていません。 ※IP端末は、利用できない状態です。
登録済み | ： | IP端末が本商品に登録されています。
| IPバージョン
| IP端末が電話機能のために用いるIP(インターネット・プロトコル)のバージョンを表示します。
IPv4 | ： | IPv4(バージョン4)を使用することを示します。
IPv6 | ： | IPv6(バージョン6)を使用することを示します。
IPv4/IPv6 | ： | IPv4とIPv6の両方を使用することを示します。
− | ： | この表示の適用外であることを示します。
※　IP端末の内線登録状態が登録済み以外の場合、「-」を表示します。
＜お知らせ＞ 本商品に接続可能な端末は最大7台までですので、同時に使用できる内線番号は最大7つまでです。
＜お知らせ＞ 本商品を初期化すると、内線番号も初期値に戻ります。 内線番号を変更する場合は、＜[内線設定]を編集する場合＞の手順にしたがって変更してください。 IP端末の内線設定を削除すると、「内線設定(IP端末)」のパスワードは自動生成されます。 優先着信ポートを有効に設定した場合、アナログ端末(電話機1-2)の内線番号は、削除できません。削除する場合は、優先着信ポートの設定を無効にしてください。
↑ページのトップへ