無線LAN設定−MACアドレスフィルタリング
本商品に、無線のMACアドレスフィルタの設定をします。
本商品では、[接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ]のパターンを最大32個設定できます。 本画面は、本商品に専用無線LANカード(SC-40NE「2」)が装着されているときに表示されます。
設定値を選択・入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。
＜お知らせ＞ MACアドレスは12桁の16進数で表現されます。 MACアドレスフィルタリングのエントリテーブル数は32個です。SSID-1、SSID-2、SSID-3で共通のものを使用します。 「MACアドレスフィルタリング」を使用するためには、「無線LAN設定」-[SSID設定]で「MACアドレスフィルタリング」が「使用する」に設定されていることが必要です。 不特定の無線LAN端末から本商品への接続を防ぐためには、「MACアドレスフィルタリング」を使用してください。 本商品のMACアドレスフィルタリングが「使用する」に設定されていると、本商品のPINコードを無線LAN端末に入力する場合、無線LAN端末のMACアドレスを登録していないと設定ができません。 無線LAN端末を増設する場合は、増設する無線LAN端末のMACアドレスを[接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ]に追加してください。 MACアドレスの表示場所については、ご使用の無線LAN端末、無線LANカード などの取扱説明書を参照してください。また、無線LANカード内蔵パソコンの場合は、パソコンのOSから確認できます。パソコンのOSのオンラインヘルプなどを参照してください。
■ MACアドレスフィルタリング
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
[接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリ]
＜エントリを編集する場合＞
| 編集したいエントリ番号の[編集]をクリックすると、「MACアドレスフィルタリング エントリ編集」の画面が表示されます。
＜エントリを削除する場合＞
| 削除したいエントリ番号の[削除]をクリックします。 ※[削除]はエントリ編集後にクリックできるようになります。
■ MACアドレスフィルタリング エントリ編集
[接続を許可する無線LAN端末のMACアドレス編集]
本商品では、接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスを設定できます。
※ | 複数の接続を許可する無線LAN端末のMACアドレスエントリを編集する場合には、 下記の1〜2を繰り返してください。
1. | 各項目の設定を下記を参考にして選択・入力する
入力方法(初期値：MACアドレス指定)
「ニックネームで選択」 「MACアドレスで選択」 「MACアドレス指定」
ニックネーム
| 「入力方法」で「ニックネームで選択」を選択した場合
| 「無線LAN設定」-「無線LAN端末設定」で設定したニックネームから選択できます。
MACアドレス
| 「入力方法」で「MACアドレスで選択」を選択した場合 「MACアドレス」のプルダウンメニューから選択します。
| 「入力方法」で「MACアドレス指定」を選択した場合 「MACアドレス」を入力します。
| 「MACアドレス」は、半角の0〜9、a〜f、A〜Fが使用できます。
※ | MACアドレスは、2文字ずつ入力してください。
※ | 重複したMACアドレスは登録できません。
＜お知らせ＞ 本商品に無線LAN端末が接続されていない場合、「MACアドレスで選択」を選択することはできません。 「無線LAN設定」-「無線LAN端末設定」で無線LANが登録されていない場合、「ニックネームで選択」を選択することはできません。
2. | [設定]をクリックする
↑ページのトップへ