情報−セキュリティログ(IPv6)
セキュリティログ(IPv6)には、受信したIPv6パケットについて廃棄した履歴を表示します(最大100件)。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
※初期設定状態など、ひかり電話から日時の情報を取得する前は、日時が2010年になっている場合があります。
表示番号 | 受付日時 | 送信元IPアドレス/ポート (※1) | 宛先IPアドレス/ポート (※2) | プロトコル (※3) | アクション (※4)
※1 | 送信元IPアドレス/ポート
| IPv6アドレス / ポート番号(1-65535/-/+) TCP/UDP以外のパケットはポート番号が「-」で表示され、2番目以降のフラグメントはポート番号が「+」で表示されます。
※2 | 宛先IPアドレス/ポート
| IPv6アドレス / ポート番号(1-65535/-/+) TCP/UDP以外のパケットはポート番号が「-」で表示され、2番目以降のフラグメントはポート番号が「+」で表示されます。
※3 | プロトコル
| TCP / UDP / ICMPv6 / 1-255(プロトコル番号)
※4 | アクション
・filter | ：パケットフィルタ設定の条件に一致して廃棄したパケット
・spi | ：SPI機能によって廃棄したパケット
・nat | ：外部から受信したパケットのうちNATによって廃棄したパケット
・unknown | ：その他の要因により破棄したパケット
＜お知らせ＞ 最大件数を超えたログは古いものから順に上書きされます。
↑ページのトップへ