詳細設定−DHCPv4サーバ設定
DHCPv4サーバの設定をします。
通常は、初期値のままでお使いください。 間違えると接続できなくなりますので、 ご注意ください。
[設定]をクリックしたあと、現在の設定を有効にするには、再起動を実行してください。本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定をあわせたあと、Webブラウザを開きなおしてください。 設定変更を行うと、通話・通信が切断されることがあります。
※ 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明はこちら
[IPアドレス/マスク長]
| LAN側IPアドレス (初期値：192.168.1.1)
| 本商品のLAN側 IPアドレスを半角数字で設定します。 入力可能文字：0〜9、「.(ドット)」 設定範囲： 1.0.0.0〜223.255.255.255 ただし、以下は除きます。 ・127.0.0.0〜127.255.255.255 ・クラスA,B,C以外の設定 ・「LAN側 マスク長」により無効になる範囲(ホスト部)が0または最大値 (例：IPアドレス「192.168.127.0」でマスク長「24」、IPアドレス「10.255.255.255」でマスク長「8」) ・192.0.0.0〜192.0.0.7
※ | 通常は初期値のままで使用してください。
※ | 送信元アドレスルーティングに登録されているIPアドレスと同じ値および、別のネットワークアドレスとなるような値の設定はできません。
※ | ひかり電話で使用するIPアドレスと重複した場合は、別のIPアドレスを設定してください。
| マスク長 (初期値：24)
| サブネットマスク(LAN側マスク長)を設定します。 設定範囲： 「LAN側 IPアドレス」が ・1.0.0.0〜126.255.255.255の場合：8〜30 ・128.0.0.0〜191.255.255.255の場合：16〜30 ・192.0.0.0〜223.255.255.255の場合：24〜30
※ | 通常は初期値のままで使用してください。
[DHCPv4サーバ]
| DHCPv4サーバ機能 (初期値：使用する)
| 「使用する」にチェックをつけると、 本商品のDHCPv4サーバ機能が有効になります。 通常は「使用する」にチェックして使用します。 LANに別のDHCPサーバがある場合や、DHCPv4を使用せずに運用する場合には、チェックを外します。
| 開始IPアドレス (初期値：192.168.1.2)
| 割り当てるアドレス範囲の開始IPアドレスを半角数字で設定します。
| 入力可能文字：0〜9、「.(ドット)」 設定範囲： 1.0.0.0〜223.255.255.255 ただし、以下は除きます。 ・127.0.0.0〜127.255.255.255 ・クラスA,B,C以外の設定 ・LAN側IPアドレスとの重複設定 ・「LAN側 マスク長」により無効になる範囲(ホスト部)が0または最大値 (例：IPアドレス「192.168.127.0」でマスク長「24」、IPアドレス「10.255.255.255」でマスク長「8」)
※ | IPアドレス割り当て範囲は、LAN側IPアドレスと同一のサブネットでLAN側IPアドレスが含まれない範囲で、253以内のIPアドレス数になるように指定してください。また、接続される機器数が割り当てるアドレス範囲を超えると、正常に接続ができなくなる場合がありますので、万が一割り当てるアドレス範囲を変更する場合には、接続される機器数以上の範囲を指定してください。
| 割当て個数 (初期値：253)
| DHCPサーバ機能を有効にした場合、割り当てるアドレス個数を半角数字で設定します。
| 設定範囲： 1〜253
| リース時間 (初期値：4)
| DHCPサーバ機能を有効にした場合、割り当てるアドレスの貸出時間を半角数字で設定します。
| 設定範囲： 1〜72
[DHCP固定IPアドレス設定]
[DHCP固定IPアドレス設定]を選択すると、割り当てIPアドレスの固定設定が出来ます。
[DHCP固定IPアドレス設定エントリ編集]
| MACアドレス
| 固定的にIPアドレスを割り当てる端末のMACアドレスを表示します。
| IPアドレス
| 指定したMACアドレスに割り当てるIPアドレスを表示します。
＜エントリ編集をする場合＞
| 編集したいエントリ番号の[編集]をクリックすると、「エントリ編集」の画面が表示されます。 編集後、[設定]をクリックします。
＜エントリを有効にする場合＞
| [有効/無効]をチェックし、[設定]をクリックします。 [設定]をクリックしたあと、本商品を再起動することで設定が有効になります。 ※[有効/無効]はエントリ編集後に選択できるようになります。
＜エントリを削除する場合＞
| 削除したいエントリ番号の[削除]をクリックします。 ※[削除]はエントリ編集後にクリックできるようになります。
[DHCP固定IPアドレス設定 エントリ編集]
指定したエントリに対し、特定のMACアドレスに固定的にIPアドレスを割り当てる設定をします。
| エントリ番号
| 編集を行うエントリ番号　1〜50　(最大50件エントリできます。)
| MACアドレス
| 固定的にIPアドレスを割り当てる端末のMACアドレスを入力します。 半角0〜9、a〜f、A〜Fが使用できます。
| ※MACアドレスは、2文字づつ入力してください。
| ※重複したMACアドレスは登録できません。
| IPアドレス
| 指定したMACアドレスに割り当てるIPアドレスを入力します。

↑ページのトップへ