IEEE802.11a 無線LAN
本商品に専用無線LANカード「SC-40NE「2」」を装着することにより、「IEEE802.11a」に準拠した無線LAN通信をご利用になれます。
※ | 本商品の「無線動作モード」は、初期値が IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a互換に設定されています。 本商品の「無線動作モード」は、切り替えでのご利用となります。
※ | 本商品の「無線動作モード」を切り替えると、それまでの無線動作モードで接続していた無線LAN端末から接続できなくなることがあります。
＜ポイント＞ 本商品に接続できる無線LAN端末の数は、本商品のLANポートに接続されているパソコンなどとあわせて32台までです。10台以下でのご利用を推奨します。
＜お知らせ＞ 「IEEE802.11a」は、無線LANの規格です。データの伝送速度、通信方式、通信データの構造など、無線LAN通信を標準化するための規格が決められています。 本商品の拡張カードスロットに装着できるのは、「SC-40NE「2」」のみです。他の無線LANカードを装着しないでください。
↑ページのトップへ