VPNパススルー（IPv4のみ）
仮想プライベートネットワーク(VPN : Virtual Private Network)接続を使用することにより、インターネットを経由して下記のようなアクセスが可能です。 ・LAN側のVPNクライアントからWAN側のVPNサーバへのアクセス ・WAN側のVPNクライアントからLAN側のVPNサーバへのアクセス VPNのプロトコルには、PPTP(Point to Point Tunneling Protocol )、IPsec(IP Security)、L2TP(Layer 2 Tunneling Protocol)が使用できます。
＜ご注意＞ −本商品にて「IPsecパススルー通信」を行う場合− 本機能はIPv6には対応しておりません。 本商品はPPTP/IPsec/L2TP対応のVPNサーバとしてのみ動作します。 本商品に接続できるVPNサーバは1台のみです。 1つのIPsecサーバに対して、複数セッションの通信提供はできません。 本商品内のLANにIPsecサーバを構築する場合は、静的IPマスカレード設定を併用する必要があります。 IKE(Internet Key Exchange)を使ったIPsecパススルー通信を行う場合には、静的IPマスカレード設定を併用する必要があります。 静的IPマスカレード設定を必要とする通信には、同時に複数台の端末を指定できません。
PPTPの利用例
ここでは、ネットワーク上でのPPTPの利用例を示します。 なお、IPsec、L2TPの場合でもPPTPと同じような構成で利用できます。 ＜利用例1＞では、自宅からインターネット経由で会社のネットワークにアクセスできます。 ＜利用例2＞では、自宅の複数のパソコンなどからインターネット経由でそれぞれ別のネットワークにアクセス できます。 ＜利用例3＞では、自分のネットワークに外部のパソコンなどからアクセスさせることができます。 また、PPTP は、TCP/IPベースのデータネットワーク上にVPNを作成することによって、リモートコンピュータからプライベートサーバへのセキュリティで保護されたデータ転送を可能にします。
＜利用例1＞ 本商品に接続したPPTPクライアントからPPTPサーバに接続する
＜利用例2＞ 本商品に接続したPPTPクライアントからそれぞれ別のPPTPサーバに接続する
＜利用例3＞ 本商品に接続したPPTPサーバに接続する 本商品に接続できるPPTPサーバ/IPsecサーバは1台のみです。
＜お知らせ＞ PPTP機能またはIPsec機能のサポート状況および設定方法の詳細は、それぞれのメーカーにお問い合わせください。
PPTPの設定方法
＜利用例1,2＞の場合と＜利用例3＞ の場合では、設定方法が異なります。
■ WAN側のPPTPサーバへアクセスする場合のLAN側のPPTPクライアントの設定
(＜利用例1,2＞の場合) ＜利用例1,2＞の場合、本商品に設定する必要はありません。
■ WAN側のPPTPクライアントへアクセスする場合のLAN側のPPTPサーバの設定
(＜利用例3＞の場合) LAN側のPPTPサーバへWAN側のPPTPクライアントからアクセスする場合は、本商品へ静的IPマスカレード設定が必要です。LAN側に設置するPPTPサーバを静的IPマスカレード設定で、WAN側からアクセス可能にします。 下記に設定手順を示します。
■「Web設定」
1. | 「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」を下記のように設定する
2. | 対象インタフェースを選択で、接続先を選択する
3. | エントリの「操作」欄の［編集］をクリックする
4. | 次の項目を設定し、［設定］をクリックする
項目 | 値
--- | ---
変換対象プロトコル | TCP
変換対象ポート | pptp（もしくは1723）
宛先IPアドレス | PPTPサーバのIPアドレス
宛先ポート |
5. | ［OK］をクリックする
6. | ［戻る］をクリックする
7. | 設定したエントリの行頭の「有効/無効」欄をチェックする
IPsecパススルーの設定方法
■ WAN側のIPsecサーバへアクセスする場合
本商品に設定する必要はありません。 IPsecクライアントの設定に関することは、それぞれのメーカーへお問い合わせください。
■ WAN側のIPsecクライアントへアクセスする場合
LAN側のIPsecサーバへWAN側のIPsecクライアントからアクセスする場合は、本商品へ静的NAT設定が必要です。 WAN側からLAN内のIPsecサーバへアクセス可能にします。 下記に設定手順を示します。
■「Web設定」
1. | 「詳細設定」-「静的IPマスカレード設定」を下記のように設定する
2. | 対象インタフェースを選択で、接続先を選択する
3. | エントリの「操作」欄の［編集］をクリックする
4. | 次の項目を設定し、［設定］をクリックする
項目 | 値
--- | ---
変換対象プロトコル | UDP
変換対象ポート | 500
宛先IPアドレス | IPsecサーバのIPアドレス
宛先ポート |
5. | ［OK］をクリックする
6. | ［戻る］をクリックする
7. | 設定したエントリの行頭の「有効/無効」欄をチェックする
↑ページのトップへ