詳細設定−LAN側静的ルーティング設定
LAN 内に他のルータが存在し、そのルータに接続されたパソコンなどから本商品を経由したインターネット通信を行う場合などに、あらかじめルーティングテーブルにルーティング情報の設定を行います。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［LAN側静的ルーティングエントリ］
＜［LAN側静的ルーティングエントリ］で使用するものを有効にする場合＞
| 有効にするエントリの［有効/無効］のチェックボックスをチェックする ［設定］をクリックする
＜［LAN側静的ルーティングエントリ］で使用しないものを無効にする場合＞
| 無効にするエントリの［有効/無効］のチェックボックスのチェックを外す ［設定］をクリックする
＜エントリを編集する場合＞
| 編集したいエントリの「操作」欄の［編集］をクリックする 「エントリ編集」の画面で編集する ［設定］をクリックする
＜エントリを削除する場合＞
| 削除したいエントリの「操作」欄の［削除］をクリックする
［LAN側静的ルーティング設定エントリ編集］
宛先IPアドレス/マスク長(初期値：なし/なし)
| ルーティング先のIPアドレスとマスク長を指定します。 ・IPアドレスの設定可能範囲：ループバックアドレス（ 127.0.0.0 〜 127.255.255.255 ） を除く0.0.0.1 〜255.255.255.255のネットワークアドレス ・マスク長の設定可能数値：1〜32
ゲートウェイ(初期値：なし)
| ルーティング先のゲートウェイのIPアドレスを指定します。 設定可能範囲：ループバックアドレス（ 127.0.0.0 〜 127.255.255.255 ） を除く0.0.0.1 〜255.255.255.255でLAN側またはPPPoEと同一ネットワークのアドレス
↑ページのトップへ