無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽（ANY接続拒否）
本商品や自分のパソコンなどに他の無線LAN端末から不正にアクセスされないようにする機能です。 無線LAN機器は、通信するお互いを識別するIDとして「無線ネットワーク名(SSID)」を使用します。 一般に「無線ネットワーク名(SSID)」は検索できます。 無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽（ANY接続拒否）は、他の無線LAN端末からのネットワーク参照に応答しないようにします。 また、無線LAN端末からのANY接続（どの無線LANアクセスポイントにも接続できる特殊なSSID）を拒否することができます。 ※接続する機器によっては本機能が使えない場合があります。
設定方法
(1)本商品を設定する
■「Web設定」
＜2.4GHz帯「SSID-1/SSID-2」の場合＞
「無線LAN設定」-「IEEE802.11b/g/n設定（2.4GHz）」の［無線LANアクセスポイント設定］の「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽（ANY接続拒否）」で「する」にチェックする。
＜5GHz帯「SSID-3」の場合＞
「無線LAN設定」-「IEEE802.11ac/n/a設定（5GHz）」の［無線LANアクセスポイント設定］の「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽（ANY接続拒否）」で「する」にチェックする。
(2)無線LAN端末を設定する
ご利用の無線LAN端末に付属の取扱説明書などを参照の上、設定してください
＜お知らせ＞ 本商品の「無線ネットワーク名（SSID）の隠蔽（ANY接続拒否）」が「する」にチェックされていると、無線LAN端末の設定において「無線ネットワーク名（SSID）」が「ネットワーク一覧」に表示されません。無線端末側の「無線ネットワーク名（SSID）」欄には、本商品に設定されている「無線ネットワーク名（SSID）」を入力して設定を行ってください。 「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)」が「する」にチェックされている本商品に無線LANで接続した場合は、以下の手順で設定してください。Windows(R) 11の例です。 Windows(R)キーを押す ［全てのアプリ］-［Windowsツール］-［コントロールパネル］をクリックする ［ネットワークとインターネット］をクリックする ［ネットワークと共有センター］をクリックする ［Wi-Fi］（ネットワーク名(SSID)の表示）をクリックする ［ワイヤレスのプロパティ］をクリックする ［接続］をクリックし、［ネットワークが名前 (SSID) をブロードキャストしていない場合でも接続する(O)］にチェックする ［OK］をクリックする
↑ページのトップへ