マルチSSID
本商品では3つの無線ネットワーク名（SSID）、2.4GHz帯のSSID-1/SSID-2と5GHz帯のSSID-3が利用可能です。 それぞれのネットワーク名に対して、異なるセキュリティ設定（MACアドレスフィルタリング、暗号化）ができます。 ※2.4GHz帯と5GHz帯は同時に利用することができます。
＜2.4GHz帯「SSID-1/SSID-2」の場合＞
SSID-1
(初期値：rx601m-XXXXXX-1 (XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁(小文字))※)
暗号化方式として「なし」、「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)」、「WPA2-PSK(AES)」、「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」、「WPA3-SAE(AES)」が利用可能。 (初期値はWPA2-PSK(AES)）
※ | 本商品の無線ネットワーク名（SSID)の初期値は、本商品の側面のラベルに記載されています。
SSID-2
(初期値：rx601m-XXXXXX-2 (XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁(小文字))※)
暗号化方式として「なし」、「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)」、「WPA2-PSK(AES)」、「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」、「WPA3-SAE(AES)」が利用可能。 (初期値はWPA2-PSK(AES)）
※ | 本商品の無線ネットワーク名（SSID)の初期値は、本商品の側面のラベルに記載されています。
＜5GHz帯「SSID-3」の場合＞
SSID-3
(初期値：rx601m-XXXXXX-3 (XXXXXXは、本商品のWAN側のMACアドレスの下6桁(小文字))※)
暗号化方式として「なし」、「WPA-PSK(TKIP)/WPA2-PSK(AES)」、「WPA2-PSK(AES)」、「WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)」、「WPA3-SAE(AES)」が利用可能。 (初期値はWPA2-PSK(AES)）
※ | 本商品の無線ネットワーク名（SSID)の初期値は、本商品の側面のラベルに記載されています。
＜ご注意＞ 本商品側面のラベルに記載されている情報は、お客様にて厳重に管理してください。

設定方法
■「Web設定」
＜2.4GHz帯「SSID-1/SSID-2」の場合＞
1. | 「無線LAN設定」-「IEEE802.11b/g/n設定（2.4GHz）」-［SSID設定］で設定を行う無線ネットワーク名をクリックし設定する。
＜5GHz帯「SSID-3」の場合＞
1. | 「無線LAN設定」-「IEEE802.11ac/n/a設定（5GHz）」-［SSID設定］で設定を行う無線ネットワーク名をクリックし設定する。
↑ページのトップへ