PPPoEブリッジ
PPPoE(PPP over Ethernet)プロトコルを搭載しているパソコンや ゲーム機などを接続できます。 ルータを使うとIPアドレスがNATによって変わってしまうので使えないアプリケーションがあります。 しかし、PPPoEブリッジを用いると、ご利用の端末に直接グローバルIPアドレスを取得できます。 PPPoEブリッジを使用して本商品のLAN側に接続した機器（パソコンやゲーム機など）からの接続数と、本商品から接続する接続先の接続数の合計は、契約内容によって制限されます。
ただし、下記のような状態では、PPPoEブリッジでのみ動作します。 本商品に対して、何も設定を行っていない状態（工場出荷時の状態） 「Web設定」の1回目のログイン時に、「設定ウィザード」の［利用タイプの選択］で、利用タイプを「インターネット設定しない」を選択し、その後、接続先設定を行っていない状態 「詳細設定」-「高度な設定」の［ブリッジ設定］で「PPPoEブリッジ」を「使用する」に設定し、「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」で、「接続可」を 1つもチェックしていない状態
PPPoEブリッジ機能でできること
1.PPPoEブリッジ機能を使ってできること
(1)パソコンなどのOSに標準搭載の PPPoE機能を使用して、インターネットに直接接続できます。 (2)PPPoE対応のゲーム機を接続できます。
＜お知らせ＞ PPPランプは、本商品がPPPoE変換をしているPPPセッションの状態を表示します。 しかし、本商品のPPPoEブリッジ機能を利用して、パソコンなどのPPPoE機能から接続する場合には、そのPPPセッションの状態が反映されません。
2.PPPoEブリッジ機能を使って パソコンなどに搭載のOS でサポートされている機能を実現するために必要な条件
| 本機能を使ってパソコンなどに搭載のOSでサポートされている機能を実現するためには下記の条件が必要です。 ・利用するパソコンおよびゲーム機などの端末がグローバルIPアドレスを取得できること ・これらの機能を使って通信する相手も同様の環境であること
＜お願い＞ アプリケーションの操作方法は、パソコンなどのサポート窓口にお問い合わせください。 ゲーム機の使用方法などについては、ゲーム機の取扱説明書などを参照してください。
設定方法
(1)本商品の設定をする
「Web設定」で設定します。 本商品の設定は、PPPoEブリッジの初期値が「使用する」になっています。
■「Web設定」
「詳細設定」-「高度な設定」-［ブリッジ設定］で設定する
↑ページのトップへ