IEEE802.11b 無線LAN
本商品に専用無線LANカード「SC-40NE「2」」を装着することにより、「IEEE802.11b」に準拠した無線LAN通信をご利用になれます。
＜ポイント＞ 本商品に接続できる無線LAN端末の数は、本商品のLANポートに接続されているパソコンなどとあわせて32台までです。10台以下でのご利用を推奨します。
＜お知らせ＞ 本商品の拡張カードスロットに装着できるのは、「SC-40NE「2」」のみです。 他の無線LANカードを装着しないでください。 「IEEE802.11b」は、無線LANの規格です。 データの伝送速度、通信方式、通信データの構造など、無線LAN通信を標準化するための規格が決められています。 IEEE802.11b、IEEE802.11gおよびIEEE802.11nを使用する機器が混在している場合は、IEEE802.11nを使用する機器のスループットが著しく下がることがあります。
設定方法
■「Web設定」
「無線LAN設定」 - 「IEEE802.11b/g/n設定（2.4GHz）」で設定する
↑ページのトップへ