詳細設定−DHCPv4サーバ設定
DHCPv4サーバの設定をします。
通常は、初期値のままでお使いください。 間違えると接続できなくなりますので、ご注意ください。
設定変更は即時に有効となります。［設定］ボタンをクリックしたあと、本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定をあわせたあと、Webブラウザを開きなおしてください。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［IPアドレス/マスク長］
LAN側IPアドレス/マスク長 (初期値：192.168.1.1/24)
| 本商品のIPアドレスとマスク長を設定します。 通常は、'192.168.1.1/24'を設定しますが、適切なIPアドレスとマスク長に変えることもできます。
＜お知らせ＞ IPアドレスが重複していると表示される場合は、別紙「故障かな？と思ったら」の「ご利用開始後のトラブル」を参照して、設定を変更してください。 192.0.0.0/29のIPアドレスは設定できません。
［DHCPv4サーバ］
DHCPv4サーバ機能（初期値：使用する）
| 「使用する」にチェックをつけると、 本商品のDHCPv4サーバ機能が有効になります。 通常は「使用する」にチェックして使用します。 LANに別のDHCPサーバがある場合や、DHCPｖ4を使用せずに運用する場合には、 チェックを外します。
開始IPアドレス(初期値：192.168.1.2)
| (上記の「DHCPv4サーバ機能」で、「使用する」にチェックした場合) DHCPv4サーバがクライアントに割り当てる最初のIPアドレスを入力します。
割当て個数（初期値：253）
| (上記の「DHCPv4サーバ機能」で、「使用する」にチェックした場合) DHCPv4サーバがクライアントに割り当てるIPアドレスの個数を指定します。 LAN側IPアドレス/マスク長で指定されたマスク長の値に応じて、最大253まで設定できます。
リース時間（初期値：4）
| (上記の「DHCPv4サーバ機能」で、「使用する」にチェックした場合) DHCPv4サーバが割り当てるIPアドレスの貸出時間を変更します。 1〜72時間の範囲で設定できます。
［DHCP固定IPアドレス設定］
割当IPアドレスを固定する場合は、［DHCP固定IPアドレス設定］をクリックします。
［DHCP固定IPアドレスエントリ］
＜［DHCP固定IPアドレスエントリ］を編集する場合＞
1. | ［DHCP固定IPアドレスエントリ］の中から編集したいエントリの「操作」欄の［編集］をクリックする
| 「エントリ編集」の画面が表示されます。
＜［DHCP固定IPアドレスエントリ］を削除する場合＞
1. | ［DHCP固定IPアドレスエントリ］の中から削除したいエントリの「操作」欄の［削除］をクリックする
［DHCP固定IPアドレス設定 エントリ編集］
DHCP固定IPアドレスエントリを編集します。
※ | 複数のDHCP固定IPアドレスをエントリ編集する場合には、下記の1〜2を繰り返してください。
1. | エントリ番号に登録する
MACアドレス
| MACアドレスを入力します。
IPアドレス
| IPアドレスを入力します。
2. | ［設定］をクリックする
↑ページのトップへ