詳細設定-VPNサーバ設定
VPNサーバ設定により、本商品と通信機器端末をVPN接続することができます。 設定変更は即時に有効になります。［設定］をクリックしたあと、本商品にアクセスできなくなる場合がありますので、その場合は、Webブラウザを一度終了し、接続する端末と本商品の設定を合わせたあと、Webブラウザを起動して、設定を行ってください。 ご利用の環境により画面が表示されない場合があります。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［VPNサーバ機能］
| VPNサーバの設定を行います。
VPNサーバ機能の起動（初期値：無効）
| VPNサーバ機能の起動を有効にする場合にチェックします。
利用する接続先（初期値：メインセッション）
| VPN接続するのに利用する接続先を選択します。 「メインセッション」、「セッション2〜5」から選択します。
事前共有鍵（初期値：ランダムに生成した20桁の半角英数字）
| 【表示】現在使用している事前共有鍵を表示します。
| 【更新】新たに事前共有鍵を作成し設定します。
＜ご注意＞ 本商品はL2TP/IPsec/L2TP対応のVPNサーバとしてのみ動作します。 本商品に設定可能なアカウント数は最大20までです。
［VPNアカウント機能］
| VPN接続できる通信機器端末のVPNアカウント設定を行います。 VPNアカウントは最大20件まで登録することができます。
＜VPNアカウントを新規登録する場合＞
| 未登録アカウントの「操作」欄の［編集］をクリックする 「エントリ編集」の画面で、「ユーザ名」と「パスワード」を入力する ※「接続名」も変更することができます。 ［設定］をクリックする
＜VPNアカウントを変更する場合＞
| 変更したいアカウントの「操作」欄の［編集］をクリックする 「エントリ編集」画面で変更する ［設定］をクリックする
＜VPNアカウントを削除する場合＞
| 削除したいアカウントの「操作」欄の［削除］をクリックする
＜VPNサーバの最新状態を確認する場合＞
| ［最新状態に更新］をクリックする
＜IPアドレス通知設定を編集する場合＞
| ［IPアドレス通知設定］をクリックする 「IPアドレス通知設定」画面で編集する ［設定］をクリックする
接続名（初期値：VPN設定1〜VPN設定20）
| 設定したVPNアカウントの接続先名を表示します。
ユーザ名
| 設定したVPNアカウントのユーザ名を表示します。
接続状態
| VPNアカウントの接続状態を表示します。
切断
| VPNアカウントの接続を切断するときは［切断］をクリックします。
操作
| VPNアカウントの新規登録または設定内容を変更するときは［編集］をクリックします。設定したVPNアカウントを削除するときは［削除］をクリックします。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［VPN接続の設定］
| VPNアカウントの設定を行います。
接続名（初期値：VPN設定1〜VPN設定20）
| VPNアカウントの接続名です。 初期値では「VPN設定1〜20」が設定されています。 わかりやすい接続名に変更することができます。
＜お知らせ＞ 半角英数字、半角カナ、半角カッコ[‘(’、‘)’]、半角スペース、全角文字。 文字数は、32文字以内となります。 半角スペース、全角スペースのみの名称は設定できません。
ユーザ名（初期値：なし）
| VPNサーバに接続するときの認証用ユーザ名を入力します。 半角の英数字で最大31文字まで入力可能です。
パスワード
| VPNサーバに接続するときの認証用パスワードを入力します。 半角の英数字で最小8文字、最大31文字まで入力可能です。
［IPアドレス通知設定］
本商品にVPN接続する通信機器端末宛にVPNの接続先情報として本商品のIPアドレスを電子メールで通知する機能です。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
＜IPアドレス通知設定を行う場合＞
| メール機能の有効/無効の「有効にする」にチェックする 各設定項目を設定する ［設定］をクリックする
＜メール通知ログを表示する場合＞
| ［メール通知ログ］をクリックする 「メール通知ログ」画面が表示されます。
［メール機能］
メール機能の有効無効（初期値：無効）
| IPアドレス通知メール機能を有効に設定します。
［サーバ設定］
SMTPサーバ
| ご利用になるメールアドレスのSMTPサーバ名を入力します。 半角の英数字と記号で入力可能です。
ポート番号（初期値：25）
| ご利用になるメールアドレスのポート番号を入力します。 半角の数字で1〜65535まで入力可能です。
差出人メールアドレス
| プロバイダから通知されたメールアドレスを入力します。 半角の英数字と記号で入力可能です。
［認証設定］
SMTP認証の有効無効（初期値：無効）
| メール（SMTP）サーバとの認証を有効に設定します。
アカウント名
| プロバイダから指定されたメール（SMTP）サーバ認証用アカウント名を入力します。 半角の英数字と記号で入力可能です。
パスワード
| プロバイダから指定されたメール（SMTP）サーバ認証用パスワードを入力します。 半角の英数字で入力可能です。
［宛先設定］
| IPアドレス通知メールを送信する通信機器端末を設定します。
送信可否（初期値：否）
| IPアドレス通知メールを送信するか、しないかを設定します。
MACアドレス
| IPアドレス通知メールを送信する通信機器端末のMACアドレスを入力します。
宛先メールアドレス
| IPアドレス通知メールを送信する宛先のメールアドレスを入力します。 半角の英数字と記号で入力可能です。
＜ご注意＞ 本商品のメール通知機能にて送付されるメールの文字コードは「ISO-2022-JP(JIS)」です。 本商品のメール同時送信数は5件までです。 VPNクライアントが本商品に無線接続されている場合は、メール送信は行いません。
↑ページのトップへ