IEEE802.11ac 無線LAN
本商品に専用無線LANカード「SC-40NE「2」」を装着することにより、「IEEE802.11ac」に準拠した無線LAN通信をご利用になれます。
＜ポイント＞ 本商品に接続できる無線LAN端末の数は、本商品のLANポートに接続されているパソコンなどとあわせて32台までです。10台以下でのご利用を推奨します。
- ＜お知らせ＞ 本商品の拡張カードスロットに装着できるのは、「SC-40NE「2」」のみです。 他の無線LANカードを装着しないでください。 「IEEE802.11ac」は、無線LANの規格です。 データの伝送速度、通信方式、通信データの構造など、無線LAN通信を標準化するための規格が決められています。 本商品のIEEE802.11acは、W52(5.2GHz帯)、W53(5.3GHz帯)、W56(5.6GHz帯)の周波数を使用しています。 本商品をW52、W53で使用する場合、屋外での使用は法令により禁止されています。 W53またはW56を選択した場合は、法令により次のような制限事項があります。
  ・ | 各チャネルの通信開始前に、1分間のレーダー波検出を行いますので、その間は通信を行えません。
  ・ | 通信中にレーダー波を検出した場合は、DFS機能により自動的にチャネルを変更しますので、通信が中断されることがあります。
  ・ | DFS機能により変更可能なチャネルがない場合、IEEE802.11acが使用できない可能性があります。
IEEE802.11a、IEEE802.11n（5GHz）およびIEEE802.11acを使用する機器が混在している場合は、IEEE802.11acを使用する機器のスループットが著しく下がることがあります。
設定方法
■「Web設定」
「無線LAN設定」 - 「IEEE802.11ac/n/a設定（5GHz）」で設定する
↑ページのトップへ