詳細設定−DNS設定
DNSの設定をします。
ローカルドメインの問合せテーブルの設定をする場合は、下欄の［編集］をクリックすると「エントリ編集」の画面が表示されます。 設定値を選択・入力したあと［設定］をクリックすると設定内容が反映されます。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［DNS Proxy設定］
DNS Proxyタイムアウト（秒）（初期値：10）
| DNS Proxy タイムアウト（秒）を入力します。入力できる値は、1〜10です。
AAAA送信抑制エラー応答機能（初期値：使用しない）
| IPv4 PPPoE側へのAAAA問い合わせが発生した場合に、Proxyせずに送信元端末に空の応答を返答する機能です。本機能を使用する場合はチェックします。
IPv6 IPoE通信優先機能（初期値：自動設定）
| LAN側端末から受信したDNSクエリの優先転送先を選択します。
「自動設定」 本商品に割り当てられたIPv6アドレスにより、インターネット接続（IPv6 IPoE）の状態を自動判別し、転送先を決定します。 「優先する」 IPv6 IPoE側に優先して転送します。インターネット接続（IPv6 IPoE）をご利用の場合、選択してください。 「優先しない」 IPv4 PPPoE側または、IPv6 PPPoE側に優先して転送します。インターネット接続（IPv4 PPPoEまたはIPv6 PPPoE）をご利用の場合、選択してください。

［ローカルドメイン問合せテーブル］
ローカルドメインの問合せテーブルを設定します。 本商品では、［ローカルドメイン問合せテーブルエントリ］のパターンを最大100個設定できます。
［ローカルドメイン問合せテーブルエントリ］
＜［ローカルドメイン問合せテーブルエントリ］を編集する場合＞
| ［ローカルドメイン問合せテーブルエントリ］の中から編集したいエントリの「操作」欄の［編集］をクリックする 「エントリ編集」の画面が表示されます。
＜［ローカルドメイン問合せテーブルエントリ］を削除する場合＞
| ［ローカルドメイン問合せテーブルエントリ］の中から削除したいエントリの「操作」欄の［削除］をクリックする
［ローカルドメイン問合せテーブル エントリ編集］
新たにローカルドメイン問合せテーブルエントリを編集します。
※ | 複数のローカルドメイン問合せテーブルエントリを編集する場合には、下記の1〜2を繰り返してください。
1. | エントリ番号に登録する
ドメイン名
| ドメイン名を指定します。 ドメイン名は、半角英数字と「.(ドット)」「-」「*」が使用できます。 ※先頭、末尾、「.(ドット)」の前後には「-」は設定できません。 ※先頭、「.(ドット)」の前後には「.(ドット)」は設定できません。 ただし、「.(ドット)」のみの設定は許容されます。この場合はすべてのドメイン名と 同じ扱いになります。 ※「*」は、先頭にのみ設定できます。「*」の後には、「.(ドット)」が必要になります。 ただし「*」あるいは「*.」のみの設定はできません。 ※重複して設定することはできません。
プライマリDNSサーバアドレス/セカンダリDNSサーバアドレス
| 指定したドメイン名の解決に使用するプライマリDNSサーバアドレス/セカンダリDNSサーバアドレスを入力します。 IPv6アドレスのみ設定できます。 設定範囲：0:0:0:0:0:0:0:1〜FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF あるセクションが「0」で始まる場合はその「0」を省略可能です。 また「0」が4桁連続する場合は「::」で省略可能です。「::」は一箇所のみ使用可能です。 ※「プライマリDNSサーバアドレス/セカンダリDNSサーバアドレス」は、 半角の0〜9、A〜F、a〜f、:（コロン）が使用できます。 ※IPv6アドレスは、「xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx」のように、 4文字以内をコロンで区切って入力してください。
2. | ［設定］をクリックする
↑ページのトップへ