MACアドレスフィルタリング
MACアドレスを使って、本商品に登録された無線LAN端末とのみ無線データ通信できるようにする機能です。 これによって、他の無線LAN端末からLANやインターネットへ接続するのを防ぐことができます。
設定方法
■「Web設定」
＜2.4GHz帯「SSID-1/SSID-2」の場合＞
1. | 「無線LAN設定」-「MACアドレスフィルタリング」で設定する
2. | 「無線LAN設定」-「IEEE802.11b/g/n設定（2.4GHz）」の［SSID設定］の「MACアドレスフィルタリング」を「使用する」にチェックする
＜5GHz帯「SSID-3」の場合＞
1. | 「無線LAN設定」-「MACアドレスフィルタリング」で設定する
2. | 「無線LAN設定」-「IEEE802.11ac/n/a設定（5GHz）」の［SSID設定］の「MACアドレスフィルタリング」を「使用する」にチェックする
↑ページのトップへ