サービス情報サイトを利用するには
■ サービス情報サイト 「サービス情報サイト」はフレッツサービスをご利用のお客様専用のサイトです。
下記に本商品で、サービス情報サイトをご利用になる場合の設定例を紹介します。 本商品の「Web設定」で下記の設定を行ってください。
1. 【IPv6をご利用可能なお客様】
特別な設定は不要です。
【IPv6をご利用いただけないお客様】
| パソコンなどを起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレスに「http://ntt.setup/」と入力後、パソコンなどの「Enter」キーを押します。 アドレスには、本商品のIPアドレス(工場出荷時は192.168.1.1)を入力して開くこともできます。
3. | ユーザー名に'user'と入力し、機器設定用パスワードを入力する ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。
4. | 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」をクリックする
5. | ［接続先の選択設定］で、設定を行うセッション2〜5の「セッション名」または「操作」欄の［編集］をクリックし、下記のように設定する
| ＜フレッツ 光ネクストの場合＞
| フレッツ 光ネクスト サービス 情報サイト(NTT東日本) の設定を行う場合 | フレッツ 光ネクスト サービス 情報サイト(NTT西日本) の設定を行う場合
接続先名 | UserSupportSite
接続先ユーザ名 | guest@v4flets-east.jp | flets@v4flets-west.jp
接続パスワード | guest | flets
接続モード | 要求時接続（自動切断する）/ 要求時接続（自動切断しない）/ 常時接続 （※1）
自動切断するまでの 時間(分) | 1〜1440分の間で設定 （※2）
※1 | 「要求時接続（自動切断する）」、「要求時接続（自動切断しない）」、「常時接続」の いずれかを選択してください。 （「設定ウィザード」で設定した場合は、「要求時接続（自動切断する）」が設定されます。）
※2 | ※1で、「要求時接続（自動切断する）」を選択した場合に設定してください。 （「設定ウィザード」で設定した場合は、30分が設定されます。）
| （画面は、NTT東日本エリアでフレッツ 光ネクストに接続した場合の設定内容です。）
6. | ［設定］をクリックする 設定内容が有効になります。
7. | ［接続ルール設定］で、手順5で選択したセッションの「操作」欄の［編集］をクリックし、下記のように設定する
|  | ＜フレッツ 光ネクストの場合＞
| フレッツ 光ネクスト サービス 情報サイト(NTT東日本) の設定を行う場合 | フレッツ 光ネクスト サービス 情報サイト(NTT西日本) の設定を行う場合
宛先ドメイン名 | *.v4flets-east.jp | *.v4flets-west.jp
| （画面は、NTT東日本エリアでフレッツ 光ネクストに接続した場合の設定内容です。）
8. | ［設定］をクリックする 設定内容が有効になります。
9. | 「基本設定」-「接続先設定（IPv4 PPPoE）」-「接続先の選択設定」で選択したセッションの「接続可」のチェックボックスにチェックを入れ、［設定］をクリックする
↑ページのトップへ