情報−通信ログ
本商品と各サーバとの通信ログが表示されます。
＜お知らせ＞ 通信ログは、電源を切ると登録データが消去されることがあります｡ 最大100件までのログが表示されます。 100件を超えると、古いものから順に削除されます。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［通信ログ］
| 本商品と各サーバとの通信ログが表示されます。 ログは最新のものから順に最大100件表示されます。 時刻情報が取得できない場合には、本商品起動時点を0時とする相対時刻が表示されます。 時刻情報が取得できた場合には、絶対時刻が表示されます。
発信日時
| 発信日時を表示します。
種別
| 通信種別を「自動設定サーバ」「VepUP通知サーバ」「VepUPサーバ」を用いて表示します。
結果
| 通信結果を「OK」か「NG」で表示します。
要因
| 通信結果に対する要因を、「正常終了」「通信失敗」等を用いて、表示します。すべて末尾にHTTP応答コードが表示されます。
回数
| 通信回数を表示します。
追加情報
| 追加情報として「MACアドレス」「ファームウェアバージョン」等を表示します。
↑ページのトップへ