無線ネットワーク名(SSID)によるセキュリティ機能
「無線ネットワーク名(SSID)」が同一の本商品と無線LAN端末のみで無線LAN通信できるようにする機能です。これによって、他の無線LAN端末から無線LANやインターネットへ接続するのを防ぐことができます。 本商品と無線LAN端末の両方に設定します。
設定方法
(1)本商品を設定する
■「Web設定」
＜2.4GHz帯「SSID-1/SSID-2」の場合＞
「無線LAN設定」-「IEEE802.11b/g/n設定（2.4GHz）」の［SSID設定］の「無線ネットワーク名(SSID)」で設定する
＜5GHz帯「SSID-3」の場合＞
「無線LAN設定」-「IEEE802.11ac/n/a設定（5GHz）」の［SSID設定］の「無線ネットワーク名(SSID)」で設定する
(2)無線LAN端末を設定する
ご利用の無線LAN端末に付属の取扱説明書などを参照の上、設定してください
＜お知らせ＞ 本商品と無線LAN端末の「無線ネットワーク名(SSID)」が一致しない場合は、無線LAN通信できません。
↑ページのトップへ