情報−DHCPクライアント取得情報
ご利用のサービスにより画面が表示されない場合があります。 DHCPクライアントの取得情報を表示します。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［時刻表示］
現在の時刻
| 現在時刻を表示します。
［DHCPv4クライアント取得情報（IPoE）］
モード
| DHCPv4クライアントの起動モードを表示します。
IPv4アドレス/マスク長
| DHCPv4クライアントのIPv4アドレスとマスク長を表示します。
リース期間
| DHCPv4クライアントのリース時間を表示します。
［DHCPv6クライアント取得情報（IPoE）］
モード
| DHCPv6クライアントの起動モードを表示します。
IPv6プレフィックス
| DHCPv6クライアントのIPv6プレフィックスを表示します。
リース期間
| DHCPv6クライアントのリース時間を表示します。
DNSサーバアドレス
| DHCPv6クライアントのDNSサーバアドレスを表示します。 取得していない場合は「−」を表示します。
SNTPサーバアドレス
| DHCPv6クライアントのSNTPサーバアドレスを表示します。 取得していない場合は「−」を表示します。
＜DHCPv6クライアント取得情報（IPoE）を再取得する場合＞
［DHCP再取得（IPoE）］をクリックする
［DHCPv6クライアント取得情報（PPPoE）］
モード
| DHCPv6クライアントの起動モードを表示します。
IPv6プレフィックス
| DHCPv6クライアントのIPv6プレフィックスを表示します。
リース期間
| DHCPv6クライアントのリース時間を表示します。
SNTPサーバアドレス
| DHCPv6クライアントのSNTPサーバアドレスを表示します。 取得していない場合は「−」を表示します。
＜DHCPv6クライアント取得情報（PPPoE）を再取得する場合＞
［DHCP再取得（PPPoE）］をクリックする
＜最新情報に更新する場合＞
［最新情報に更新］をクリックする
↑ページのトップへ