情報−現在の状態
本商品の装置情報や設定内容を表示します。
※「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
下記の状態を表示します。
［商品情報］
MACアドレス(WAN)
| 本商品のWAN側MACアドレスを表示します。
MACアドレス(有線LAN)
| 本商品のLAN側MACアドレスを表示します。
［IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)情報］
無線LAN状態
| 本商品に内蔵の無線LAN(2.4GHz)の通信状態を表示します。
動作モード
| 現在の無線LAN動作モードを表示します。
|  | IEEE802.11b/g/n互換 | ： | IEEE802.11b/IEEE802.11g/IEEE802.11n互換モードで動作しています。
|  | IEEE802.11b/g互換 | ： | IEEE802.11b/IEEE802.11g互換モードで動作しています。
使用チャネル
| 現在使用中のチャネルです。
拡張チャネル
| 現在使用中の拡張チャネルです。
［無線LAN情報（SSID-1）］
無線ネットワーク名(SSID)
| 現在使用中の無線ネットワーク名（SSID）です。
MACアドレス（無線）
| 本商品のMACアドレスです。
MACアドレスフィルタリング
| MACアドレスフィルタリングの使用状況を表示します。
ポートセパレート
| ポートセパレートの使用状況を表示します。
無線の暗号化
| 本商品のSSID-1に設定されている暗号化を表示します。
加入台数
| 現在無線LAN(SSID-1)に加入している台数を表示します。
［無線LAN情報（SSID-2）］
無線ネットワーク名(SSID)
| 現在使用中の無線ネットワーク名（SSID）です。
MACアドレス（無線）
| 本商品のMACアドレスです。
MACアドレスフィルタリング
| MACアドレスフィルタリングの使用状況を表示します。
ポートセパレート
| ポートセパレートの使用状況を表示します。
無線の暗号化
| 本商品のSSID-2に設定されている暗号化を表示します。
加入台数
| 現在無線LAN(SSID-2)に加入している台数を表示します。
［IEEE802.11ac/n/a(5GHz)情報］
無線LAN状態
| 本商品に内蔵の無線LAN(5GHz)の通信状態を表示します。
動作モード
| 現在の無線LAN動作モードを表示します。
|  | IEEE802.11ac/n/a互換 | ： | IEEE802.11ac/IEEE802.11n/IEEE802.11a互換モードで動作しています。
|  | IEEE802.11n/a互換 | ： | IEEE802.11n/IEEE802.11a互換モードで動作しています。
使用チャネル
| 現在使用中のチャネルです。
拡張チャネル
| 現在使用中の拡張チャネルです。
［無線LAN情報（SSID-3）］
無線ネットワーク名(SSID)
| 現在使用中の無線ネットワーク名（SSID）です。
MACアドレス（無線）
| 本商品のMACアドレスです。
MACアドレスフィルタリング
| MACアドレスフィルタリングの使用状況を表示します。
ポートセパレート
| ポートセパレートの使用状況を表示します。
無線の暗号化
| 本商品のSSID-3に設定されている暗号化を表示します。
加入台数
| 現在無線LAN(SSID-3)に加入している台数を表示します。
［機器状態情報］
メインセッション
接続状態 | ： | 現在の「メインセッション」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス | ： | メインセッションのWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス | ： | メインセッションの接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス | ： | メインセッションのDNSサーバアドレスを表示します。
セッション2
接続状態 | ： | 現在の「セッション2」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス | ： | セッション2のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス | ： | セッション2の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス | ： | セッション2のDNSサーバアドレスを表示します。
セッション3
接続状態 | ： | 現在の「セッション3」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス | ： | セッション3のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス | ： | セッション3の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス | ： | セッション3のDNSサーバアドレスを表示します。
セッション4
接続状態 | ： | 現在の「セッション4」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス | ： | セッション4のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス | ： | セッション4の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス | ： | セッション4のDNSサーバアドレスを表示します。
セッション5
接続状態 | ： | 現在の「セッション5」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス | ： | セッション5のWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス | ： | セッション5の接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス | ： | セッション5のDNSサーバアドレスを表示します。
IPv6セッション
接続状態 | ： | 現在の「IPv6セッション」の接続状態を表示します。
WAN側IPアドレス | ： | IPv6セッションのWAN側IPアドレスを表示します。
接続先IPアドレス | ： | IPv6セッションの接続先IPアドレスを表示します。
DNSサーバアドレス | ： | IPv6セッションのDNSサーバアドレスを表示します。
リンク状態
WAN | ： | 現在のWANの接続状態を表示します。
LAN1 | ： | 現在のLAN1の接続状態を表示します。
LAN2 | ： | 現在のLAN2の接続状態を表示します。
LAN3 | ： | 現在のLAN3の接続状態を表示します。
LAN4 | ： | 現在のLAN4の接続状態を表示します。
ハードウェア状態
| 現在のハードウェアの状態（正常、異常）を表示します。

［電話情報］

電話状態
| 電話の状態を「使用不可」「接続待ち」「使用可能」の3つで表示します。

＜お知らせ＞ ［電話情報］はひかり電話サービスをご契約のお客様のみ表示されます。

［セキュリティ状態表示］

IPv6ファイアウォール機能
| IPv6ファイアウォール機能の状態ログを表示します。 ログは最新のものから順に最大3件表示します。

＜お知らせ＞ ［セキュリティ状態表示］はご利用のサービスにより表示されない場合があります。

↑ページのトップへ