ネットワークゲームをするには
本商品でネットワークゲームをするには、あらかじめ設定が必要となる場合があります。 ご利用になるゲーム機やネットワークゲームにあわせて設定を行ってください。
＜お知らせ＞ ネットワークゲームなどによっては、ご利用になれない場合があります。
＜お願い＞ 変換対象ポート番号などは、ご利用のネットワークゲームなどの仕様に合わせてください。 詳細については、ネットワークゲームなどのサポートセンターへお問い合わせください。
「Web設定」で設定する
ここでは、TCPポート：100、UDPポート：110を使用するアプリケーションを「192.168.1.200」というIPアドレスを付けたパソコンなどで実行する場合を例に取って、設定の方法を紹介します。
1. | パソコンなどを起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレスに「http://ntt.setup/」と入力後、パソコンなどの「Enter」キーを押します。 アドレスには、本商品のIPアドレス(工場出荷時は192.168.1.1)を入力して開くこともできます。
3. | ユーザー名に'user'と入力し、機器設定用パスワードを入力する ユーザー名は、すべて半角小文字で入力してください。
4. | 「詳細設定」-「静的IPマスカレード」をクリックする
5. | 対象インタフェース選択で、「メインセッション」を選択する。
6. | 下記のように設定する エントリ番号5の「操作」欄の［編集］をクリックし、以下の設定を行って、［設定］をクリックしてください。
対象インタフェース | メインセッション
エントリ番号 | 5
有効/無効 | 有効
変換対象プロトコル | TCP
変換対象ポート | 100
宛先IPアドレス | 192.168.1.200
宛先ポート |
7. | 下記のように設定する エントリ番号6の「操作」欄の［編集］をクリックし、以下の設定を行って、［設定］をクリックしてください。
対象インタフェース | メインセッション
エントリ番号 | 6
有効/無効 | 有効
変換対象プロトコル | UDP
変換対象ポート | 110
宛先IPアドレス | 192.168.1.200
宛先ポート |
↑ページのトップへ