自動無線チャネル設定
本商品の起動時に、周囲にあるアクセスポイントを検出し、電波状態の良いチャネルを自動選択します。
＜お知らせ＞ 「使用チャネル」で「自動設定」に設定されている場合、無線LAN設定の変更を実行したときに、電波状態の良いチャネルを再度、自動選択します。
設定方法
■「Web設定」 ＜2.4GHz帯「SSID-1/SSID-2」の場合＞
1. | 「無線LAN設定」-「IEEE802.11b/g/n設定（2.4GHz）」-［無線LANアクセスポイント設定］で設定する
2. | 「使用チャネル」で「自動設定」を選択する

＜5GHz帯「SSID-3」の場合＞

1. | 「無線LAN設定」-「IEEE802.11ac/n/a設定（5GHz）」-［無線LANアクセスポイント設定］で設定する
2. | 「使用チャネル」で「自動設定」を選択する ※無線LAN端末によっては、使用チャネルを「自動設定」に設定すると、無線LAN通信ができなくなることがあります。その場合は、使用するチャネルを「自動設定」以外に設定してご使用ください。

↑ページのトップへ