情報−セキュリティログ(IPv6)
受信したIPv6パケットの、破棄に関するログを表示します。
※ | 「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
セキュリティログ(IPv6)は以下の項目を表示します。（最大1000件）
※ | 時刻情報が取得できない場合は、初期時刻の2019年01月01日　00時00分00秒から経過した時間が表示されます。
| 受信日時
| セキュリティログの受信日時を表示します。
| 送信元IPアドレス/ポート
| 送信元IPv6アドレスとポート番号を表示します。
| 宛先IPアドレス/ポート
| 宛先IPv6アドレスとポート番号を表示します。
| プロトコル
| プロトコルを表示します。 TCP UDP ICMPv6 0〜255（プロトコル番号）
| アクション
| パケットを廃棄したアクションを表示します。 filter 外部から受信したパケットのうちパケットフィルタ設定の条件に一致して廃棄したパケット spi 外部から受信したパケットのうちステートフルパケットインスペクションによって廃棄したパケット nat 外部から受信したパケットのうちNATによって廃棄したパケット unknown その他の要因によって破棄したパケット
※ | お客様の利用状況によっては、表示内容が消去される場合があります。
＜お知らせ＞ 最大件数を超えたログは古いものから順に上書きされます。
↑ページのトップへ