ファイアウォールを設定するには
本商品で静的IPマスカレード機能を使用している場合には、LAN側は、外部（インターネットなど）からのセキュリティが、ある程度確保された状態となっています。本商品では、本商品自体へのアクセスおよびLAN側へのアクセスに対して、よりセキュリティを高めるために、ファイアウォール的な機能を実装しています。 セキュリティを高める機能として、下記の2つの機能を有しています。 設定方法についてはそれぞれのリンク先を参照してください。
■ 簡易DMZ機能
DMZを使用して、LAN側に設置された1台のパソコンに外部からのアクセスをすべて転送させることができます。簡易DMZホストに設定されたパソコンは、外部（インターネットなど）からのアクセスが可能となります。 したがって、簡易DMZを使用することにより、外部からアクセスされるDNSサーバ、Mailサーバ、Webサーバなどを設置するときに既存のLANに対して高度なセキュリティを確保することが可能です。
→設定方法の詳細についてはこちらを参照してください。
■ パケットフィルタ機能
パケットフィルタ機能を使用することによって、不必要なパケットの送受信を制限できるので、セキュリティの高いLANが構築できます。
→設定方法の詳細についてはこちらを参照してください。
↑ページのトップへ