PPPoEブリッジ
PPPoE(PPP over Ethernet)プロトコルを搭載しているパソコンやゲーム機などを接続できます。 ルータではNAT機能によってIPアドレスが変わり、特定のアプリケーションが使えない場合があります。 その場合、PPPoEブリッジを用いると、ご利用の端末に直接グローバルIPアドレスを取得できます。 PPPoEブリッジを使用して本商品のLAN側に接続した機器（パソコンやゲーム機など）からの接続数と、本商品から接続する接続先の、接続数の合計は契約内容によって制限されます。
ただし、下記のような状態では、PPPoEブリッジでのみ動作します。 本商品に対して、何も設定を行っていない状態。（工場出荷状態） 「Web設定」の1回目のログイン時に、「設定ウィザード」の［利用タイプの選択］で、利用タイプを「PPPoE方式を利用しない」に設定し、その後、接続先設定を行っていない状態。 「ルータ設定」-「高度な設定」の［ブリッジ設定］で「PPPoEブリッジ」を「使用する」に設定し、「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の［接続先の選択設定］で、「接続可」を1つもチェックしていない状態。
PPPoEブリッジ機能でできること
1. | PPPoEブリッジ機能を使ってできること
・ | パソコンのOSに標準搭載のPPPoE機能を使用して、インターネットなどに直接接続できます。
・ | PPPoE対応のゲーム機を接続できます。
＜お知らせ＞ データ通信ランプは、本商品がPPPoE変換をしているPPPセッションの状態を表示します。 しかし、本商品のPPPoEブリッジ機能を利用して、パソコンやゲーム機などのPPPoE機能から接続する場合には、そのPPPセッションの状態が反映されません。
2. | PPPoEブリッジ機能を使ってパソコンに搭載のOSでサポートされている機能やゲーム機などの接続を実現するために必要な条件
| 本機能を使ってパソコンに搭載のOSでサポートされている機能やゲーム機などの接続を実現するためには下記の条件が必要です。
・ | 利用するパソコンおよびゲーム機などの端末がグローバルIPアドレスを取得できること。
・ | これらの機能を使って通信する相手も同様の環境であること。
＜お願い＞ アプリケーションの操作方法は、パソコンなどのサポート窓口にお問い合わせください。 ゲーム機の使用方法などについては、ゲーム機の取扱説明書などを参照してください。 ルータを介さない通信となりますので、必要に応じて、パソコン上にファイアウォールのソフトウェアをインストールするなどセキュリティの対応をお願いいたします。
設定方法
(1)本商品の設定をする
「Web設定」で設定します。 本商品の設定は、PPPoEブリッジの初期値が「使用する」になっています。
■ 「Web設定」
1. | パソコンを起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレス欄に「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」（工場出荷時）を入力後、パソコンのEnterキーを押します。
3. | 「ユーザー名」に「user」を、「パスワード」に機器設定用パスワードを入力し[サインイン]をクリックする 「ユーザー名」は、半角小文字で入力してください。
4. | 「ルータ設定」-「高度な設定」をクリックする
5. | ［ブリッジ設定］で「PPPoEブリッジ」を「使用する」に設定する
6. | [設定]をクリックする
↑ページのトップへ