IEEE802.11a 無線LAN
本商品は、IEEE802.11aに準拠した無線LAN通信がご利用になれます。
※ | 本商品の「無線LAN動作モード」は、初期値が「IEEE802.11ax/ac/n/a互換」に設定されています。 本商品の「無線LAN動作モード」は、切り替えでのご利用となります。
※ | 本商品の「無線LAN動作モード」を切り替えると、それまでの無線LAN動作モードで接続していた無線LAN端末から接続できなくなることがあります。
＜ポイント＞ 本商品に接続できる無線LAN端末の数は、本商品のLANポートに接続されているパソコンなどとあわせて32台までです。10台以下でのご利用を推奨します。なお、無線LAN端末を含めた本商品に接続可能な端末台数は、「アダプタモード」の「ご利用時の注意事項」を参照してください。
- ＜お知らせ＞ IEEE802.11aは、無線LANの規格です。データの伝送速度、通信方式、通信データの構造など、無線LAN通信を標準化するための規格が決められています。 IEEE802.11aは、W52（5.2GHz帯）、W53（5.3GHz帯）、W56（5.6GHz帯）の周波数を使用しています。 本商品をW52、W53で使用する場合、屋外での使用は法令により禁止されています。 W53またはW56を選択した場合は、法令により次のような制限事項があります。
  ・ | 各チャネルの通信開始前に、1分間のレーダー波検出を行いますので、その間は通信を行えません。
  ・ | 通信中にレーダー波を検出した場合は、DFS機能により自動的にチャネルを変更しますので、通信が中断されることがあります。
  ・ | DFS機能により変更可能なチャネルがない場合、IEEE802.11aが使用できない可能性があります。
↑ページのトップへ