ルータ設定−LAN側静的ルーティング設定
LAN内に他のルータが存在し、そのルータに接続されたパソコンから本商品を経由したインターネット通信を行う場合などに、あらかじめ［LAN側静的ルーティングエントリ］にルーティング情報の設定をします。
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
※ | 画面の[1〜16][17〜32][33〜48][49〜64][65〜80][81〜96][97〜112][113〜128][129〜144][145〜150]をクリックすると［LAN側静的ルーティングエントリ］の[1〜16][17〜32] [33〜48][49〜64][65〜80][81〜96][97〜112][113〜128][129〜144][145〜150]を切り替えて表示します。
［LAN側静的ルーティングエントリ］
＜エントリを編集する場合＞
| 編集したいエントリ番号の[編集]をクリックすると、「LAN側静的ルーティング設定 エントリ編集」の画面が表示されます。 編集後、[設定]をクリックします。
＜エントリを有効にする場合＞
| 有効にしたいエントリ番号の「有効/無効」をチェックします。 チェックをしたあと、[設定]をクリックすると、登録済みのエントリを有効にできます。
※ | 「有効/無効」はエントリ編集後に選択できるようになります。
＜エントリを削除する場合＞
| 削除したいエントリ番号の[削除]をクリックします。
※ | [削除]はエントリ編集後にクリックできるようになります。
［LAN側静的ルーティング設定 エントリ編集］
新たにLAN側静的ルーティングエントリを編集します。
※ | 複数の［LAN側静的ルーティングエントリ］を編集する場合には、下記1〜2のあと[戻る]をクリックし、［LAN側静的ルーティングエントリ］で編集したいエントリ番号の[編集]をクリックし、続けて設定します。
1. | 下記を参考にして入力する
| 宛先IPアドレス/マスク長（初期値：なし/なし）
| マスク長とはネットマスクのビット数を表したもので、例えば255.255.255.0のマスク長は「24」となります。 宛先IPアドレスとサブネットマスク長を半角数字で設定します。 設定範囲： 1.0.0.0〜223.255.255.255 （0〜9、「.（ドット）」） /　1〜32 ただし、以下のIPアドレスおよびIPアドレスを含むマスク長の設定はできません。 ・クラスA,B,C以外のIPアドレス ・127.0.0.0〜127.255.255.255 ・192.0.0.0〜192.0.0.7 ・設定できないIPアドレスを含むマスク長 例）LAN側IPアドレス/マスク長：192.0.0.8/24
| ゲートウェイ（初期値：なし）
| 宛先へのゲートウェイアドレスを設定します。 設定範囲： 1.0.0.0〜223.255.255.255 （0〜9、「.（ドット）」） ただし、以下のIPアドレスの設定はできません。 ・クラスA,B,C以外のIPアドレス ・127.0.0.0〜127.255.255.255 ・192.0.0.0〜192.0.0.7
2. | [設定]をクリックする
↑ページのトップへ