外部にサーバを公開するには
本商品に接続したサーバを外部（インターネットなど）へ公開できます。
設定方法
■パソコンの設定
【サーバとなるパソコンのIPアドレスの設定をする】
| サーバとして公開するパソコンに、プライベートIPアドレスを設定します。 DHCPで割り当てたIPアドレスでのサーバ公開はできません。 外部にサーバを公開するときは、データ保全のため十分なセキュリティ設定を行ってください。 セキュリティの設定を行わないと、サーバが不正侵入や盗聴、妨害、データの消失、破壊に遭う可能性があります。
■本商品の設定
本商品に下記の設定を行います。
【「Web設定」で設定をする】
・ | 静的NATの設定
| 「ルータ設定」-「静的NAT設定」の［ワンタッチ設定］で以下の設定をします。
| 【Webサーバを公開する場合】
| (1) | 「Webサーバを外部に公開する」にチェックする
| (2) | 「WebサーバのIPアドレス」に公開するパソコンのIPアドレスを入力する
| 【FTPサーバを公開する場合】
| (1) | 「FTPサーバを外部に公開する」にチェックする
| (2) | 「FTPサーバのIPアドレス」に公開するパソコンのIPアドレスを入力する
＜お知らせ＞ 外部にサーバを公開する場合は、固定IPアドレスを取得するか、ダイナミックDNSサービスを利用する必要があります。詳細は契約プロバイダ、またはサービスのサポート窓口にお問い合わせください。
↑ページのトップへ