ルータ設定−SPI設定
SPIの設定をします。
設定値を入力したあとに[設定]をクリックすると設定内容が反映されます。
※　「Web設定」画面に表示されているボタンについての説明は こちら
［SPI設定］
ステートフル パケット インスペクション機能を使用する際のIPアドレス/ポート番号の動的変換テーブルの有効保持時間（秒）を設定します。
TCPタイムアウト(秒)（初期値：3600）
| TCPタイムアウトの時間を半角数字で入力します。入力できる値は1〜7200秒です。
UDPタイムアウト(秒)（初期値：180）
| UDPタイムアウトの時間を半角数字で入力します。入力できる値は1〜7200秒です。
ICMPタイムアウト(秒)（初期値：60）
| ICMPタイムアウトの時間を半角数字で入力します。入力できる値は1〜7200秒です。
＜お知らせ＞ TCPタイムアウト、UDPタイムアウトの設定が短い場合、通信できなくなることがあります。
↑ページのトップへ