「Web設定」で設定する

本商品に下記の設定をします。
1. | パソコンを起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレス欄に「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」（工場出荷時）を入力後、パソコンのEnterキーを押します。
3. | 「ユーザー名」に「user」を、「パスワード」に機器設定用パスワードを入力し[OK]をクリックする 「ユーザー名」は、半角小文字で入力してください。
4. | 「ルータ設定」-「静的NAT設定」をクリックする
5. | ［ワンタッチ設定］で以下のように設定する
| 【Webサーバを公開する場合】
| (1) | 「Webサーバを外部に公開する」にチェックする
| (2) | 「WebサーバのIPアドレス」に公開するパソコンのIPアドレスを入力する
| 【FTPサーバを公開する場合】
| (1) | 「FTPサーバを外部に公開する」にチェックする
| (2) | 「FTPサーバのIPアドレス」に公開するパソコンのIPアドレスを入力する
6. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
↑ページのトップへ