PPPoEマルチセッション環境でサーバを公開するには
通常のPPPoEマルチセッションの設定以外に、「ルータ設定」-「静的IPマスカレード設定」と、「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の［接続ルール設定］を設定することで、サーバを公開できます。 下記にその方法について説明します。
■ 1箇所の接続先に対してサーバを公開する場合
下記の設定を行うことによって、サーバを公開できます。 ・「ルータ設定」-「静的IPマスカレード設定」 ・「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の［接続ルール設定］
【設定例：LAN側のWebサーバを「セッション2」に公開する場合】
「ルータ設定」-「静的IPマスカレード設定」
1. | パソコンを起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレス欄に「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」（工場出荷時）を入力後、パソコンのEnterキーを押します。
3. | 「ユーザー名」に「user」を、「パスワード」に機器設定用パスワードを入力し[OK]をクリックする 「ユーザー名」は、半角小文字で入力してください。
4. | 「ルータ設定」-「静的IPマスカレード設定」をクリックする
5. | 「対象インタフェースを選択」のプルダウンメニューで 「セッション2」を選択する
6. | ［静的IPマスカレード設定］の中から編集したいエントリ番号の[編集]をクリックし、［静的IPマスカレード設定 エントリ編集］で下記のように設定する
接続インタフェース名 | セッション2
変換対象プロトコル | TCP
変換対象ポート | 80(もしくはwww)
宛先IPアドレス | 192.168.1.2(LAN側のWebサーバのIPアドレス)
宛先ポート | 80(もしくはwww)
7. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
8. | ［静的IPマスカレード設定］の「有効/無効」で、設定したエントリ番号をチェックする
9. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」セッション2［接続ルール設定］
10. | 「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」をクリックする
11. | ［接続ルール設定］で「セッション2」の[編集] をクリックし、「接続ルール設定(セッション2)」の［接続ルール設定］で下記のように設定する
送信元IPアドレス | 192.168.1.2(LAN側のWebサーバのIPアドレス)
12. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
上記のような設定を行った場合には、「セッション2」（WAN側）と本商品内のWebサーバ（LAN側、IPアドレスは"192.168.1.2"）は、 直接通信できます。 ただし、このWebサーバ（LAN側、IPアドレスは"192.168.1.2"）からは、「セッション2」あての通信しかできません。
■ 2箇所以上の接続先に対してサーバを公開する場合
下記の設定を行うことによって、サーバを公開できます。 ・「ルータ設定」-「静的IPマスカレード設定」 ・「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の［接続ルール設定］
【設定例：LAN側のWebサーバを「メインセッション」と「セッション2」に公開する場合】
あらかじめ、「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の［接続先の設定］で「メインセッション」と「セッション2」が設定されていることを確認してください。
1. | パソコンを起動する
2. | Webブラウザを起動し、「Web設定」のページを開く Webブラウザのアドレス欄に「http://ntt.setup/」もしくは本商品のIPアドレス「http://192.168.1.1/」（工場出荷時）を入力後、パソコンのEnterキーを押します。
3. | 「ユーザー名」に「user」を、「パスワード」に機器設定用パスワードを入力し[OK]をクリックする 「ユーザー名」は、半角小文字で入力してください。
4. | 「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の［接続先の選択設定］を下記のように設定する
接続可 | 「メインセッション」、「セッション2」
5. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
「ルータ設定」-「静的IPマスカレード設定」
6. | 「ルータ設定」-「静的IPマスカレード設定」をクリックする
7. | 「対象インタフェースを選択」のプルダウンメニューで 編集する接続先を選択する
8. | ［静的IPマスカレード設定］の中から編集したいエントリ番号の[編集]をクリックし、［静的IPマスカレード設定 エントリ編集］で下記のように設定する
対象インタフェースを選択 | 「メインセッション」 | 「セッション2」
変換対象プロトコル | TCP | TCP
変換対象ポート | 80（もしくはwww） | 80（もしくはwww）
宛先IPアドレス | 192.168.1.2 （LAN側のWebサーバのIPアドレス） | 192.168.1.2 （LAN側のWebサーバのIPアドレス）
宛先ポート | 80（もしくはwww） | 80（もしくはwww）
9. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
10. | ［静的IPマスカレード設定］の「有効/無効」で、設定したエントリ番号をチェックする
11. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」セッション2［接続ルール設定］
12. | 「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」をクリックする
13. | ［接続ルール設定］で「セッション2」の[編集] をクリックし、「接続ルール設定(セッション2)」の［接続ルール設定］で下記のように設定する
宛先IPアドレス/マスク長 | 200.200.22.0/24
14. | [設定]をクリックする 設定内容が有効になります。
上記のような設定を行った場合には、"200.200.22.0/24"のネットワークに属する端末からは、本商品内のWebサーバ（LAN側、IPアドレスは"192.168.1.2"）と直接通信することが可能です。 しかし、"200.200.22.0/24"のネットワーク以外のネットワークに属する端末とは、直接は通信できません。
＜お知らせ＞　−制限事項− LAN側からの送信時に「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の［接続ルール］でエントリされているものと一致しない場合は、メインセッション以外とは、通信できません。 また、「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の［接続ルール］でエントリを指定していない場合は、メインセッションと通信します。
↑ページのトップへ