無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)
本商品やLAN側のパソコンなどに他の無線LAN端末から不正にアクセスされないようにする機能です。 無線LAN製品は、通信するお互いを識別するIDとして「無線ネットワーク名(SSID)」を使用します。 通常、この「無線ネットワーク名(SSID)」は検索可能ですが、本機能を使用することにより、「無線ネットワーク名(SSID)」が不明な無線LAN端末からの無線ネットワーク検索に応答せず、無線LAN端末からのANY接続を拒否することができます。
設定方法
(1)本商品を設定する
■ 「Web設定」
「無線LAN設定」-「IEEE802.11ax/ac/n/a設定(5GHz)」または「IEEE802.11ax/b/g/n設定(2.4GHz)」の［無線LANアクセスポイント設定］の「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)」で設定する
(2)無線LAN端末を設定する
ご利用の無線LAN端末に付属の取扱説明書などを参照の上、設定してください。
- ＜お知らせ＞ 本商品の「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)」が「する」にチェックされていると、無線LAN端末の設定において「無線ネットワーク名(SSID)」がネットワーク一覧に表示されません。無線LAN端末側の「無線ネットワーク名(SSID)」欄に、本商品に設定されている「無線ネットワーク名(SSID)」を入力して設定を行ってください。 「無線ネットワーク名(SSID)の隠蔽(ANY接続拒否)」が「する」にチェックされている本商品に無線LANで接続した場合は、以下の手順で設定してください。Windows(R) 10の例です。
  1. | Windows(R)キーを押す
  2. | 表示された一覧から［Windows システムツール］-［コントロールパネル］をクリックする
  3. | ［ネットワークとインターネット］をクリックする
  4. | ［ネットワークと共有センター］をクリックする
  5. | ［Wi-Fi］（ネットワーク名(SSID)の表示）をクリックする
  6. | ［ワイヤレスのプロパティ］をクリックする
  7. | ［接続］をクリックし、［ネットワークが名前 (SSID) をブロードキャストしていない場合でも接続する(O)］にチェックする
  8. | ［OK］をクリックする
↑ページのトップへ