無通信監視タイマ
インターネットなどへのアクセスが一定時間ないときに通信を切断し、セキュリティを守ります。 また、切断忘れを防止できます。 インターネットにアクセスしたり、メールの送受信をしたりする場合には、何らかのデータがやりとりされます。データのやりとりのない状態が一定時間以上続いた場合、通信を自動的に切断します。
設定方法
■ 「Web設定」
「基本設定」-「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の［接続先の選択設定］で、無通信監視タイマを設定する「セッション名」もしくは「操作」の[編集]をクリックし、■接続先の設定の［接続モード］で設定する
| 接続先の自動切断は、上記の［接続モード］で「要求時接続（自動切断する）」を選択した場合に設定できます。
| ・ | 監視時間(1〜1440分(24時間))を1分きざみで設定します。
| ・ | 設定した時間内にデータのやりとりがなければ、通信を切断します。
↑ページのトップへ